{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa dróg węwnętrznych i chodników "]
["na terenie przychodni lekarskiej w Suskowoli"]
["CPV  45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach"]
[null,null,"liniowych - prace pomiarowe","km",0.2,"km",0.2]
[2,"D-01.02.04","Rozebranie krawezników betonowych 15x30 z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m",89.2,"m",89.2,null,89.2]
[null,null,"22.5*2+25.2+19"]
[3,"D-01.02.04","Rozebranie obrzeży betonowych 8 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m",17,"m",17]
[null,null,"6+6+5"]
[4,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z bloczków  betonowych \"trylinki\" gr. 15cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",185.1,"m2",89.2,null,185.1]
[null,null,"6*7+25.2*3+22.5*3"]
[5,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",32,"m2",89.2]
[null,null,"8*4"]
[6,"D-01.02.04","Rozebranie nawiezrchni z kostki brukowej z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",12,"m2",89.2]
[null,null,"3*4"]
[7,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7 z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",63.25,"m2",89.2,null,63.25]
[null,null,"22.5*1.5+2*12+1*5.5"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[8,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta  (zdjęcie humusu) z transportem urobku   na odl. Do 3 km - koryto pod chodniki i jezdnie",null,null,null,0]
[null,null,"jednia i plac gł. śrdnio 30 cm: (22.5*3.6+25.5*3.3+13,5*6,3)*0,3","m3",75.06,null,null,null,75.05999999999999]
[null,null,"chodniki i dojścia śr. Gł. 20 cm: (22,5*1,7+3*4+12*2,2+5,5*1,7+3*1,7)*0,2","m3",18.22,null,null,null,18.22]
[null,null,"Razem:","m3",93.28,"m3",93.28]
[null,null,"ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-9"]
[9,"D-08.01.01","Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego  15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15","m",96,"m",96,null,96]
[null,null,"22,5*2+25,5+7+13,5+2*1+3"]
[10,"D-08.03.01","Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej","m",58,"m",58,null,58]
[null,null,"20+12+5,5+3+4+2+2+2+2*3+1,5"]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[11,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy kontrukcyjne nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i placu "]
[null,null,"jednia i plac: 22,5*3,0+25,5*3,0+13,5*6,0","m2",225,null,null,null,225]
[null,null,"chodniki i dojścia: 22,5*1,5+3*4+12*2,0+5,5*1,5+3*1,5","m2",82.5,null,null,null,82.5]
[null,null,"Razem:","m2",307.5,"m2",307.5]
[12,"D-04.05.01","Wykonanie warstwy odcinającej na  chodnikach i jezdniach  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm","m2",307.5,"m2",307.5]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[13,"D-04.04.02","Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-63,5mm) - warstwa dolna gr. 20 cm wykonana  na  jezdni i placach","m2",225,"m2",225]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[14,"D-05.03.23","Nawierzchnia  z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej  (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na  ciągu pieszym i dojściach","m2",82.5,"m2",82.5]
[null,null,"j/w"]
[15,"D-05.03.23","Nawierzchnia  z kostki betonowej wibroprasowanej szarej  (zalecany BEHATON) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na  jezdni i placu","m2",225,"m2",82.5]
[null,null,"j/w"]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[16,"D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 100  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem -ścinka i  uzupełnienie ziemi za obrzeżem i krawęznikiem","m3",10.6,"m3",10.6,null,10.600000000000001]
[null,null,"(58+7+13,5+10+5,5+2*6)*1*0,1",null,null,null,0]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Przebudowa dróg węwnętrznych i chodników "]
["na terenie przychodni lekarskiej w Suskowoli"]
["CPV 45233000-9"]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach"]
[null,null,"liniowych - prace pomiarowe ","km",0.2]
[2,"D-01.02.04","Rozebranie krawezników betonowych 15x30 z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m",89.2]
[3,"D-01.02.04","Rozebranie obrzeży betonowych 8 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m",17]
[4,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z bloczków  betonowych \"trylinki\" gr. 15cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",185.1]
[5,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",32]
[6,"D-01.02.04","Rozebranie nawiezrchni z kostki brukowej z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",12]
[7,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7 z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",63.25]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[8,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta  (zdjęcie humusu) z transportem urobku   na odl. Do 3 km - koryto pod chodniki i jezdnie","m3",93.28]
[null,null,"ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-9"]
[9,"D-08.01.01","Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego  15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15","m",96]
[10,"D-08.03.01","Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej","m",58]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[11,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy kontrukcyjne nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i placu ","m2",307.5]
[12,"D-04.05.01","Wykonanie warstwy odcinającej na  chodnikach i jezdniach  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm","m2",307.5]
[13,"D-04.04.02","Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-63,5mm) - warstwa dolna gr. 20 cm wykonana  na  jezdni i placach","m2",225]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[14,"D-05.03.23","Nawierzchnia  z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej  (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na  ciągu pieszym i dojściach","m2",82.5]
[15,"D-05.03.23","Nawierzchnia  z kostki betonowej wibroprasowanej szarej  (zalecany BEHATON) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na  jezdni i placu","m2",225]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[16,"D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 100  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem -ścinka i  uzupełnienie ziemi za obrzeżem i kraweęznikiem","m3",10.6]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]