{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Utwardzenie terenu  "]
["przy remizie OSP Laski"]
["CPV  45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach"]
[null,null,"liniowych - prace pomiarowe","km",0.2,"km",0.2]
[2,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",39,"m2",89.2]
[null,null,"18*2+3*1",{"$nulls":5},39]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[3,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta  (zdjęcie humusu) z transportem urobku   na odl. Do 3 km - koryto pod utwardzenie placu",null,null,null,0]
[null,null,"jednia i plac gł. śrdnio 30 cm: (15.5*18.7)*0,3","m3",86.96,null,null,null,86.95499999999998]
[null,null,"Razem:","m3",86.96,"m3",86.96]
[null,null,"ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-9"]
[4,"D-08.01.01","Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego  15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15","m",15.5,"m",15.5,null,96]
[null,null,"15.5m"]
[5,"D-08.03.01","Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej","m",34.2,"m",34.2,null,34.2]
[null,null,"15.5+18.7"]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[6,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy kontrukcyjne nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i placu ","m2",289.85,"m2",289.85]
[null,null,"jednia i plac: 15.5*18.7",{"$nulls":5},289.84999999999997]
[7,"D-04.05.01","Wykonanie warstwy odcinającej na  chodnikach i jezdniach  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm","m2",289.85,"m2",289.85]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[8,"D-04.04.02","Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-63,5mm) - warstwa dolna gr. 20 cm wykonana  na  jezdni i placach","m2",289.85,"m2",289.85]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[9,"D-05.03.23","Nawierzchnia  z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej  (zalecany BEHATON) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na  jezdni i placu","m2",289.85,"m2",82.5]
[null,null,"j/w"]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[10,"D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 100  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem -ścinka i  uzupełnienie ziemi za obrzeżem i krawęznikiem","m3",1.55,"m3",1.55,null,10.600000000000001]
[null,null,"15.5*1",null,null,null,0]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Utwardzenie terenu  "]
["przy remizie OSP Laski"]
["CPV 45233000-9"]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach"]
[null,null,"liniowych - prace pomiarowe ","km",0.2]
[2,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",39]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[3,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta  (zdjęcie humusu) z transportem urobku   na odl. Do 3 km - koryto pod utwardzenie placu","m3",86.96]
[null,null,"ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-9"]
[4,"D-08.01.01","Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego  15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15","m",15.5]
[5,"D-08.03.01","Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej","m",34.2]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[6,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy kontrukcyjne nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i placu ","m2",289.85]
[7,"D-04.05.01","Wykonanie warstwy odcinającej na  chodnikach i jezdniach  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm","m2",289.85]
[8,"D-04.04.02","Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-63,5mm) - warstwa dolna gr. 20 cm wykonana  na  jezdni i placach","m2",289.85]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[9,"D-05.03.23","Nawierzchnia  z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej  (zalecany BEHATON) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na  jezdni i placu","m2",289.85]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8"]
[10,"D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 100  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem -ścinka i  uzupełnienie ziemi za obrzeżem i krawęznikiem","m3",1.55]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]