{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa  odcinka drogi gminnej Laski - Januszno"]
["dojazdy do przejazdu kolejowego"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna ","km",0.2,"km",0.2]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 15-25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km ","szt.",1,"szt.",1]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 26-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km ","szt.",2,"szt.",2,null,null,252.72]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 100-120 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km ","szt.",1,"szt.",1]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie krzaków, poszycia i runa leśnego  wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ","m2",50,"m2",50]
[{"$nulls":6},0]
[7,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z bloczków  betonowych \"trylinki\" gr. 15cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",78,"m2",78,null,null,78]
[null,null,"6*5+6*8"]
[8,"D-01.02.04","Rozebranie robnych elementów z betonu gr. Do 15 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",4,"m2",4]
[null,null,"3*4"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[9,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp  wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",51.63,"m3",51.63]
[]
[10,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV  z transportem urobku na odl. Do 10 km ","m3",297.08,"m3",297.08]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych"]
[11,"D-02.03.01","Wykonanie nasypów z gruntu G1 pozyskanego przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczeniem ","m3",102.03,"m3",102.03]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych"]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[12,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni  w gr. kat. I-II","m2",1034.63,"m2",1034.63]
[null,null,"(162,25-6-20-10)*6,6+20*(5,6+7,1)/2+21,76*0,5+20*0,5/2+10*(5,1+6,6)/2",{"$nulls":5},1034.63]
[13,"D-04.05.01","Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 10 cm","m2",1034.63,"m2",1034.63]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[14,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm","m2",1003.38,"m2",1003.38,null,1003.38]
[null,null,"(162,25-6-20-10)*6,4+20*(5,4+6,9)/2+21,76*0,5+20*0,5/2+10*(4,9+6,4)/2",null,null,null,0]
[15,"D-04.04.02","Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm","m2",972.13,"m2",972.13]
[null,null,"(162,25-6-20-10)*6,2+20*(5,2+6,7)/2+21,76*0,5+20*0,5/2+10*(4,7+6,2)/2",null,null,null,0]
[16,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy","m2",362,"m2",362,null,362]
[null,null,"(163+4*6-6)*2*1"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[17,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",956.51,"m2",956.51]
[null,null,"(162,25-6-20-10)*6,1+20*(5,1+6,6)/2+21,76*0,5+20*0,5/2+10*(4,6+6,1)/2",{"$nulls":5},956.505]
[18,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",940.88,"m2",940.88]
[null,null,"(162,25-6-20-10)*6,0+20*(5,0+6,5)/2+21,76*0,5+20*0,5/2+10*(4,5+6,0)/2",null,null,null,0,null,940.88]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[19,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6,"szt.",6]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu B33 i B34  800mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",5,"szt.",5]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych tablic typu G1 (a-f) 300x1000mm   z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",12,"szt.",12]
[22,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych  typu B20 \"STOP\"   z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2,"szt.",2]
[23,"D-07.05.01","Motaż słupków prowadzących typu U-1\n ","szt.",24,"szt.",24]
[24,"D-07.05.01","Demontaż istniejacych tarcz znaków ","szt.",1,"szt.",1]
[25,"D-07.05.01","Demontaż istniejacych znaków wraz ze słupkami (słupki stalowe i betonowe)","szt.",2,"szt.",2]
[26,"D-07.02.01","Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala ","szt.",23,"szt.",23]
[27,"wycena własna","Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - wg proj. Organizacji ruchu","m2",9.45,"m2",9.45,null,9.45]
[null,null,"6*0,375+30*0,24"]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233100-0"]
[28,"D-04.04.02 (analogia)","Ulepszenie nawierzchni  poboczy  i zjazdów - zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 10 cm","m2",385,"m2",385,null,null,385]
[null,null,"(162,5-6)*2*1+2*6*6",null,null,null,0]
[29,"KNR 2-1 0505-01","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II - skarpy","m2",259.2,"m2",259.2,null,null,259.2]
[null,null,"162*2*0,8"]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Przebudowa  odcinka drogi gminnej Laski - Januszno"]
["dojazdy do przejazdu kolejowego"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny ",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,"SST",null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna ","km",0.2]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 15-25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km wg wykazu w inwentaryzacji drzewostanu","szt.",1]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 25-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km  - przeważający gatunek sosna na terenach leśnych","szt.",2]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 100-120 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km wg wykazu w inwentaryzacji drzewostanu","szt.",1]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie krzaków, poszycia i runa leśnego  wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ","m2",75]
[7,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z bloczków  betonowych \"trylinki\" gr. 15cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",78]
[8,"D-01.02.04","Rozebranie robnych elementów z betonu gr. Do 15 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji","m2",6]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[9,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp  wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",51.63]
[10,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV  z transportem urobku na odl. Do 10 km ","m3",297.08]
[11,"D-02.03.01","Wykonanie nasypów z gruntu G1 pozyskanego przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczeniem ","m3",102.03]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[12,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni  w gr. kat. I-II","m2",1034.63]
[13,"D-04.05.01","Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm","m2",1034.63]
[14,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm","m2",1003.38]
[15,"D-04.04.02","Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 10cm","m2",1003.38]
[16,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy","m2",362]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[17,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",972.13]
[18,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",940.88]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[19,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu B33 i B34  800mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",5]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych tablic typu G1 (a-f) 300x1000mm   z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",12]
[22,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych  typu B20 \"STOP\"   z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2]
[23,"D-07.05.01","Motaż słupków prowadzących typu U-1\n ","szt.",24]
[24,"D-07.05.01","Demontaż istniejacych tarcz znaków ","szt.",1]
[25,"D-07.05.01","Demontaż istniejacych znaków wraz ze słupkami (słupki stalowe i betonowe)","szt.",2]
[26,"D-07.02.01","Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m","szt.",23]
[27,"wycena własna","Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - wg proj. Organizacji ruchu","m2",9.45]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[28,"D-04.04.02 (analogia)","Ulepszenie nawierzchni  poboczy  zjazdów - zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 15 cm","m2",385]
[29,"KNR 2-1 0505-01","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",259.2]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]