{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Kosztorys ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Kosztorys ofertowy","index":0,"n_rows":91,"n_cols":10,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Kod CPV","Nr spec.","Podstawa","Opis","Jednostka","Ilość","Krotność","Cena jedn. z krotnością","Wartość"]
[]
[null,null,null,"Kosztorys","Budowa drogi gminnej w m. Zalesie - Suskowola","*","*","*","*"]
["1",null,null,"Element","ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE","*","*","*","*"]
["1.1","45100000-8","D –  01.01.01a ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  ORAZ  SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI  POWYKONAWCZEJ  DROGI",null,"Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej","km",2.73,1]
["2",null,null,"Element","ROBOTY ROZBIÓRKOWE","*","*","*","*"]
["2.1","45100000-8","D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO",null,"Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno śr. 4cm z odwiezieniem na odl. do 10 km","m2",504.7,1]
["2.2","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 10·cm, mechanicznie","m2",188.66,0.67]
["2.3","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie","m2",188.66,1]
["2.4","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 10·cm, mechanicznie","m2",564.58,0.67]
["2.5","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Znaki drogowe, płaskie - rozebranie","szt",1,1]
["2.6","45111300-1","D - 07.01.01 OZNAKOWANIE  POZIOME",null,"Usunięcie starego oznakowania poziomego - droga wojewódzka","m2",15.36,1]
["2.7","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie przepustów betonowych fi40","m",101.1,1]
["2.8","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie przepustów betonowych f50","m",49.8,1]
["2.9","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie przepustu w km 0+368","m",6.5,1]
["2.10","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie przepustów betonowych fi20/30","m",104.38,1]
["2.11","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie murków czołowych przepustów","m3",17.28,1]
["2.12","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej","m2",242.51,1]
["2.13","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 3,0·m2","m2",52.9,1]
["2.14","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5·cm","m2",38.37,1]
["2.15","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie","m2",74,1]
["2.16","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie","m",80.5,1]
["2.17","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10·cm, mechanicznie","m2",255.51,1]
["2.18","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę- krawężniki, płytki chodnikowe, ławy pod krawężnik, masy min.-bit, obrzeży, gruntu stabilizowanego cementem-transport do 1 km","m3",205.25,1]
["2.19","45111300-1","D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW",null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu","m3",205.25,2]
["3",null,null,"Element","ROBOTY ZIEMNE","*","*","*","*"]
["3.1","45111200-0","D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH",null,"Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III","m3",1327.33,1]
["3.2","45111200-0","D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW",null,"Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV-grunt z wykopów","m3",931.18,1]
["3.3","45111200-0","D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW",null,"Formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV z odległosci do 5km","m3",1113.56,1]
["3.4","45112500-0","D-01.02.02a ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ",null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm","m2",7760.69,1]
["4",null,null,"Element","ROBOTY DROGOWE - DROGA","*","*","*","*"]
["4.1","45233000-9","D – 08.01.01    KRAWĘŻNIKI BETONOWE",null,"Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa","m",1805.8,1]
["4.2","45233000-9","D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2",null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa AC16W, samochód 5-10·t","t",2411.55,1]
["4.3","45233000-9","D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI",null,"Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona","m2",824.27,1]
["4.4","45233000-9","D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI",null,"Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu","m2",40579.85,1]
["4.5","45233000-9","D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI",null,"Skropienie nawierzchni asfaltem","m2",41404.12,1]
["4.6","45233220-7","D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WIĄŻĄCA wg WT-1 i WT-2",null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa AC16W, samochód 5-10·t","m2",13712.54,0.83]
["4.7","45233220-7","D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2",null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa AC 11S, samochód 5-10·t","m2",13762.47,1]
["5",null,null,"Element","POSZERZENIA","*","*","*","*"]
["5.1","45100000-8","D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM",null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",758.16,1]
["5.2","45233000-9","D – 04.04.02b PODBUDOWA  ZASADNICZA Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  NIEZWIĄZANEGO",null,"Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanego kruszywa  0/31m, po zagęszczeniu 25cm","m2",758.16,1]
["6",null,null,"Element","POBOCZE","*","*","*","*"]
["6.1","45233000-9","D-06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM",null,"Pobocze utwardzone z mieszankI niezwiązanego kruszywa  0/31mm, warstwa po uwałowaniu 15·cm","m2",2974.86,1]
["7",null,null,"Element","ROBOTY INSTALACYJNE","*","*","*","*"]
["7.1","45111200-0","D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH",null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV","m3",629.2,1]
["7.2","45111200-0","D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW",null,"Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV","m3",498.57,1]
["7.3","45111200-0","D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH",null,"Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t","m3",130.63,1]
["7.4","45232000-2","D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI",null,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe","szt",93,1]
["7.5","45232000-2","D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI",null,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe","szt",54,1]
["7.6","45233000-9","D - 04.04.02  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE",null,"Ława pod przepust fi 400 fi 800 z kruszywa łamanego warstwa po zagęszczeniu 25·cm","m2",208.5,1]
["7.7","45232000-2","D – 03.01.03a PRZEPUST   POD   KORONĄ   DROGI Z   RUR   POLIETYLENOWYCH   HDPE SPIRALNIE   KARBOWANYCH",null,"Przepust rurowy pod drogą fi 800 z rur HDPE spiralnie karbowanych","m",28,1]
["7.8","45232000-2","D – 06.02.01a PRZEPUST  Z  RUR  POLIETYLENOWYCH POD ZJAZDEM",null,"Przepust rurowy pod zjazdem fi 400 z rur HDPE spiralnie karbowanych","m",361,1]
["7.9","45232000-2","D - 03.02.01  KANALIZACJA  DESZCZOWA",null,"Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m","szt",8,1]
["7.10","45232000-2","D - 03.02.01  KANALIZACJA  DESZCZOWA",null,"Wykonanie kraty 10x10 z prętów fi 12 - 1 szt - analogia","m2",0.9,1]
["7.11","45233000-9","D - 04.02.01  WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE",null,"Warstwy podsypkowe pod rury fi 500, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 15·cm","m2",165.38,3]
["7.12","45232000-2","D - 03.02.01  KANALIZACJA  DESZCZOWA",null,"Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm","m",294,1]
["7.13","45233000-9","D - 06.01.01 UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP, ROWÓW  I  ŚCIEKÓW",null,"Ława pod koryto ściekowe 22x72 oraz umocnienie z płytek chodnikowych 35x35x5 z betonu C10/15","m3",127.74,1]
["7.14","45233000-9","D - 06.01.01 UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP, ROWÓW  I  ŚCIEKÓW",null,"Koryto ściekowe 22x72 z elementów betonowych, prefabrykat o grubości 8·cm","m",703,1]
["7.15","45233000-9","D - 06.01.01 UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP, ROWÓW  I  ŚCIEKÓW",null,"Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi  na podsypce płyty betonowe chodnikowe o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piask.","m2",492.1,1]
["7.16","45233000-9","D - 06.01.01 UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP, ROWÓW  I  ŚCIEKÓW",null,"Ława pod koryto skrzynkowe 38x56 z betonu C10/15","m3",21.45,1]
["7.17","45233000-9","D - 06.01.01 UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP, ROWÓW  I  ŚCIEKÓW",null,"Koryto skrzynkowe 38x56 z elementów betonowych, prefabrykat o grubości 10·cm","m",176,1]
["8",null,null,"Element","ROBOTY DROGOWE- ZJAZDY","*","*","*","*"]
["8.1","45233000-9","D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM",null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI","m2",1687.43,1]
["8.2","45233000-9","D-04.03.01 WARTSWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE",null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm,","m2",1687.43,1]
["8.3","45233000-9","D – 04.05.01a PODBUDOWA  I  PODŁOŻE  ULEPSZONE Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  ZWIĄZANEGO  HYDRAULICZNIE  CEMENTEM",null,"Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5,0/6,0, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm","m2",1687.43,1]
["8.4","45233000-9","D - 08.03.01 BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE",null,"Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową","m",1013.76,1]
["8.5","45233200-1","D – 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ",null,"Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara- nowa kostka","m2",1687.43,1]
["9",null,null,"Element","ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI BITUMICZNE","*","*","*","*"]
["9.1","45233000-9","D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM",null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",5675.5,1]
["9.2","45233000-9","D – 04.04.02b PODBUDOWA  ZASADNICZA Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  NIEZWIĄZANEGO",null,"Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanego kruszywa  0/31m, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm","m2",5675.5,1]
["9.3","45233000-9","D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2",null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa AC16W, samochód 5-10·t","m2",5675.5,1]
["9.4","45233000-9","D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2",null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa AC 11S, samochód 5-10·t","m2",5675.5,1]
["10",null,null,"Element","ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ","*","*","*","*"]
["10.1","45233000-9","D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM",null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",397.76,1]
["10.2","45233000-9","D-04.03.01 WARTSWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE",null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny","m2",397.76,1]
["10.3","45233000-9","D – 04.05.01a PODBUDOWA  I  PODŁOŻE  ULEPSZONE Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  ZWIĄZANEGO  HYDRAULICZNIE  CEMENTEM",null,"Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm","m2",397.76,1]
["10.4","45233000-9","D - 08.03.01 BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE",null,"Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem","m",252.7,1]
["10.5","45233260-9","D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ",null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa","m2",397.76,1]
["11",null,null,"Element","ROBOTY DROGOWE - ZATOKA AUTOBUSOWA","*","*","*","*"]
["11.1","45233260-9","D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM",null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",228,1]
["11.2","45233000-9","D - 04.06.01 PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU",null,"Podbudowa zasadnicza z chudego betonu, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm","m2",228,1]
["11.3","45233000-9","D – 04.04.02b PODBUDOWA  ZASADNICZA Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  NIEZWIĄZANEGO",null,"Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanego kruszywa  0/31m, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm","m2",228,1]
["11.4","45233000-9","D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE",null,"Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa","m",113.2,1]
["11.5","45233000-9","D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2",null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa AC16W, samochód 5-10·t","m2",228,1]
["11.6","45233200-1","D - 05.03.23aNAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW",null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa AC 11S, samochód 5-10·t","m2",228,1]
["12",null,null,"Element","OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME","*","*","*","*"]
["12.1","45233290-8","D - 07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE",null,"Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm","szt",25,1]
["12.2","45233290-8","D - 07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE",null,"Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2","szt",39,1]
["12.3","45233250-6","D - 07.01.01 OZNAKOWANIE  POZIOME",null,"Wykonanie oznakowania poziomego","m2",593.38,1]
["13",null,null,"Element","ROBOTY WYKOŃCZENIOWE","*","*","*","*"]
["13.1","45112710-5","D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW",null,"Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm- humus ze zdjęcia pod elementy dróg","m2",7901.57,1]