{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,27,0],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[40,0,41,0],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[42,0,43,0],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[44,0,45,0],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[47,0,48,0],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SEKO Kosztorys - Kosztorys - swie01o-Kan. sanit ciœnie.- Brzeziny"]
["Lp","Kod","Opis","Jm.","Ilość robót","Cena jedn. roboty [zł]","Wartość [zł]"]
[1,null,"KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA - Brzeziny"]
["2010-01-01",null,"Roboty ziemne"]
["2001-01-01","KNNR 1 0113-0100","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm","m2",1366]
["2002-01-01","KNNR 1 0113-0200","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność=5","m2",1366]
["2003-01-01","KNNR 1 0202-0400","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - z objętości obsypki rur piaskiem i wymiany gruntu","m3",942.439]
["2004-01-01","KNNR 1 0301-0200","Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III - j.w.","m3",104.715]
["2005-01-01","KNNR 1 0208-0200","Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Krotność=2","m3",1047.154]
["2006-01-01","KNNR 1 0210-0300","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV","m3",1631.617]
["2007-01-01","KNNR 1 0307-0200","Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV","m3",406.104]
["2008-01-01","kalk. własna","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką tzw. szalunkami klatkowymi w gruntach suchych i nawodnionych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV","m2",7711.5]
["2009-01-01","KNNR 4 1411-0100","Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm","m3",231.345]
["2010-01-01","KNNR 1 0318-0100","Zasypanie rur piaskiem 10 cm nad ich wierzch - dowiezionym piaskiem z jego wartością","m3",383.386]
["2011-01-01","KNNR 1 0214-0400","Zasypanie wykopów podłużnych,spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II - dowiezionym piaskiem (wymiana gruntu w pasie drogowym)","m3",616.046]
["2012-01-01","KNNR 1 0214-0500","Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV - ziemią z odkładu","m3",1631.617]
["2013-01-01","KNNR 1 0318-0100","Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III","m3",406.104]
["2014-01-01","KNNR 1 0526-0100","Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim","m3",546.4]
["2015-01-01","KNNR 1 0605-0100","Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m","szt.",316]
["2016-01-01","kalk. własna","Pompowanie wody z igłofiltrów","m-g",500]
["2017-01-01","KNR 2-25 0417-0100","Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych","m",5250]
["2018-01-01","KNR 2-25 0417-0200","Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych","m",5250]
["2010-02-01",null,"Roboty montażowe"]
["2001-02-01","KNNR 4 1308-0300","Kanały z rur PVC typ N o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk","m",8]
["2002-02-01","kalk. własna","Wykonanie przecisku/przewiertu rurami stalowymi fi-65mm - pod drogą","m2",126]
["2003-02-01","kalk. własna","Wykonanie przecisku/przewiertu rurami stalowymi fi-125mm - pod drogą i wjazdami","m2",29.5]
["2004-02-01","KNNR 4 1210-0100 -","Zamknięcia rur ochronnych/przeciskowych pianką poliuretanową","szt.",40]
[null,"analogia"]
["2005-02-01","KNR-W 2-19 0301-0400","Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o średnicy nominalnej 40 mm","m",1482]
["2006-02-01","KNR-W 2-19 0301-0500","Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o średnicy nominalnej 50 mm","m",21]
["2007-02-01","KNR-W 2-19 0301-0600","Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o średnicy nominalnej 63 mm","m",77]
["2008-02-01","KNR-W 2-19 0301-0700","Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o średnicy nominalnej 75 mm","m",1146]
["2009-02-01","KNR-W 2-19 0303-0400","Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf","złącze",48]
["2010-02-01","KNR-W 2-19 0303-0600","Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf","złącze",1]
["2011-02-01","KNR-W 2-19 0303-0700","Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 75 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf","złącze",22]
["2012-02-01","KNR-W 2-19 0303-0504","Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - trójników redukcyjnych fi-50/40mm - lub trójników równoprzelotowych z redukcjami","złącze",4]
["2013-02-01","KNR-W 2-19 0303-0604","Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - trójników redukcyjnych fi-63/40mm - j.w.","złącze",5]
["2014-02-01","KNR-W 2-19 0303-0704","Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 75 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - trójników redukcyjnych fi-75/40mm - j.w.","złącze",24]
["2015-02-01","KNR-W 2-19 0303-0601","Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf redukcyjnych fi-63/50mm","złącze",1]
["2016-02-01","KNR-W 2-19 0303-0701","Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 75 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf redukcyjnych fi-75/63mm","złącze",1]
["2017-02-01","KNNR 4","Złaczka do rur PE z gwintem zewnętrznym fi-40mm","szt.",33]
[null,"1022-0100/analogia"]
["2018-02-01","KNNR 4","Armatura do przyłącza: zawór kulowy z grzechotką i skrzyką uliczną teleskopową, zaworem zwrotnym i złączkami zaciskowymi","kpl",33]
[null,"1110-0100/analogia"]
["2019-02-01","KNNR 4","Armatura do płukania kanałów np. Hawle 9831 z niezbędnymi kształtkami, skrzynką uliczną, 2 zasuwami doziemnymi (przed i za)","kpl",2]
[null,"1119-0100/analogia"]
["2020-02-01","KNNR 4 1413-0100","Przepompownie przydomowe, jednopompowe zgodne z Proj.Budowl., z wykonaniem balastu betonowego i montażem zgodnie z instrukcją producenta","kpl.",33]
["2021-02-01","KNNR 4 1417-0201-","Studzienka rozprężna np. Romold fi-1000mm z włazem typu B","szt.",3]
[null,"analogia"]
["2022-02-01","KNNR 4 1408-0100","Ręczne układanie mieszanki betonowej w blokach oporowych.","m3",0.4]
["2023-02-01","KNNR 4 1606-0100","Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej z rur PE rurociąg o średnicy do 75 mm","próba",1]
["2024-02-01","KNNR 4 TABLICA 9915","Próba wodna szczelności sieci - dodatek za każde dalsze 10m sieci","10m",253]
["2025-02-01","KNR 2-19 0219-0100","Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z przewodem lokalizacyjnym","m",2595.5]
[]
["Wartość kosztorysu:",0]
["Podatek VAT (VAT) = 23%WK",0]
["Wartość końcowa kosztorysu:",0]