{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Oferta cenowa"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Oferta cenowa","index":0,"n_rows":218,"n_cols":11,"rows_kept":218,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[177,2,177,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":5},"formularz ofertowy, zał. nr 1"]
[]
[null,"Pieczęć Wykonawcy /REGON/"]
[]
[]
[null,"Nazwa oferenta:"]
[]
[null,"Adres:"]
[]
[null,"Nr telefonu/faksu"]
[]
[null,"REGON:"]
[]
[null,"NIP:"]
[]
[]
[null,"Nawiązując  do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż "]
[null,"wyposażenia  do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy  IGP.271.15.2011 oferujemy sprzedaż fabrycznie nowego"]
[null,"wyposażenia  opisanego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z dostawą i montażem u Zamawiającego za cenę:"]
[]
[]
["Uwagi !"]
[]
["Koniecznym jest dołączenie do oferty certyfikatów i atestów bezpieczeństwa na zaproponowane systemy meblowe,"]
["potwierdzone przez uprawnione do  ich wydania instytucje."]
[]
[]
[null,null,"Pracownicze"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość","cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
[1,"BR-01","Biurko wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat połączony za pomocą łączy mimośrodowych z nogami płytowymi o grubości 25mm, zakończonymi stopkami z zakresem regulacji 20mm. Dodatkowym elementem konstrukcyjnym jest blenda wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Blat oklejony obrzeżem 2mm, nogi i blenda oklejone obrzeżem 0,8 mm. Wymiar: szer.160/80 x gł.120/60 x wys.73,5 cm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,10]
[2,"BR-02","biurko kątowe prawe, Biurko wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat połączony za pomocą łączy mimośrodowych z nogami płytowymi o grubości 25mm, zakończonymi stopkami z zakresem regulacji 20mm. Dodatkowym elementem konstrukcyjnym jest blenda wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Blat oklejony obrzeżem 2mm, nogi i blenda oklejone obrzeżem 0,8 mm. Wymiar: szer.160/80 x gł.120/60 x wys.73,5 cm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,7]
[3,"P1","przelotka plastikowa fi 60",null,25]
[4,"KNT-1","Kontener stacjonarny  4ro szufladowy posadowiony na 4 stopkach z zakresem regulacji 2 cm. Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm i oklejony obrzeżem 2 mm. Reszta korpusu z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Posiada zamek centralny z 2 kluczami. Szuflady typu Metabox oparte na prowadnicach rolkowych z wysuwem 75%, posiadają dno, front i tył z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Wymiar: szer.43 x gł.60 x wys.73,5 cm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,14]
[5,"KNT-2",", Kontener stacjonarny  4ro szufladowy posadowiony na 4 stopkach z zakresem regulacji 2 cm. Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm i oklejony obrzeżem 2 mm. Reszta korpusu z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Posiada zamek centralny z 2 kluczami. Szuflady typu Metabox oparte na prowadnicach rolkowych z wysuwem 75%, posiadają dno, front i tył z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Wymiar: szer.43 x gł.80 x wys.73,5 cm.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,2]
[6,"KNT-3","Kontener mobilny 4ro szufladowy (3 szuflady zwykłe + piórnik) posadowiony na 4 kółkach jezdnych fi 5,5 cm (2 z hamulcem) wykonany w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Blat oklejony obrzeżem 2 mm. Posiada zamek centralny z 2 kluczami. Górna szuflada jako plastikowa wkładka piórnikowa z frontem wykonanym z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm, oparta na prowadnicach rolkowych z wysuwem 75%. Pozostałe typu Metabox oparte na prowadnicach rolkowych z wysuwem 75%, posiadają dno, front i tył z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Wymiar: szer.43 x gł.58 x wys.65 cm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,3]
[7,"WZ-1","wózek na tower wykonany w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Posadowiony na kółkach jezdnych w tym 2 z hamulcem.   Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,21]
[8,"ST-1","Stolik Stelaż metalowy spawano-skręcany na nogach kwadratowych 30/30 mm, przykręcany do zespawanej z kształtowników 30x30mm ramy metalowej. Stelaż malowany proszkowo farbami ekologicznymi na kolor aluminium RAL 9006. Posiada stópki regulacyjne z zakresem regulacji 30 mm. Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm oklejonej obrzeżem 2 mm. Wymiar: szer.80 x gł.80 x wys.73,5 cm.",null,11]
[9,"STM-1","Stół na mapy , Stelaż metalowy spawano-skręcany na nogach kwadratowych 50/50 mm, przykręcany do zespawanej z kształtowników 40x20mm ramy metalowej. Stelaż malowany proszkowo farbami ekologicznymi na kolor aluminium RAL 9006. Posiada stópki regulacyjne z zakresem regulacji 30 mm. Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm oklejonej obrzeżem 2 mm. Wymiar: szer.180 x gł.80 x wys.73,5 cm.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,1]
[10,"SZW-1","szafka wisząca Szafka aktowa 1OH z drzwiami płytowymi, przesuwnymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, przesuwne posadowione na torach plastikowych zaopatrzone w zamek bolcowy z 2 kluczami. W komplecie akcesoria do montażu na ścianie. Wymiar: 80x42x35h  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,2]
[11,"PST-1","przystawka prostokątna Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm oklejony obrzeżem 2mm. 2 Nogi kwadratowe 50/50mm  standardowo malowane proszkowo farbami ekologicznymi na kolor aluminium RAL 9006 mocowane bezpośrednio do blatu. W komplecie  perforowanye płaskowniki metalowye, gwarantujących stabilność zestawów po połączeniu z innymi blatami. Wymiar: 80x60x73,5h. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,1]
["12A","BP-1","biurko proste, wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 115x68x73h.","Recepcja pom. 1/04",2]
["12B","NDST-1","nadstawka na biurko, wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 115x29x35h","Recepcja pom. 1/04",2]
["12C","NDST-2","nadstawka na biurko, wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 140x29x35h","Recepcja pom. 1/04",1]
["12D","BP-2","biurko proste, wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 140x29x73h.","Recepcja pom. 1/04",1]
[13,"SZ-01"," Szafa aktowa 5OH z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 3 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku 4 półki ruchome. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 80x42x184h  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,18]
[14,"SZ-02","Szafa aktowo-ubraniowa 5OH , płytka, z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 3 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku po lewej stronie 4 półki ruchome, po prawej stronie 1 półka stała, pod nią wieszak typu „puzon”. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 80x42x184h. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,14]
[15,"SZ-03","Szafa ubraniowa 5OH głębsza, z drzwiami rozwieranymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło zawieszone na 3 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni, zaopatrzone w zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. Po środku przegroda. W środku każdej komory 1 półka stała, pod nią drążek ubraniowy typu puzon. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 80x60x184h.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar 110x46x184h, obok gabinetu Wójta","Pom. 2/10",1]
[16,"SZ-04","Szafa ubraniowa głęboka 5-OH. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe  zawieszone na 3 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni, zaopatrzone w zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku 1 półka stała, pod nią drążek ubraniowy mocowany do boków szafy za pomocą rozet. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 80x60x184h.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,6]
[17,"SZ-05","Szafa 5-0H zamykana w dolnej części drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Górna przestrzeń 3OH, w środku 2 półki ruchome. Dolna przestrzeń 2 OH, w środku 1 półka ruchoma. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku 1 półka ruchoma. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 80x42x184h. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,2]
[18,"SZ-06","Szafa na mapy, z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, reszta korpusu, w tym plecy z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 4 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku po prawej stronie 6 półek ruchomych, przegroda po środku, po lewej stronie wolna przestrzeń z osłoną przytrzymująca mapy. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 80x42x184h  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.80x60x250h","Pom. 2/03",1]
[19,"SZF-00","Szafa aktowa 2OH z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi.  Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe dwuskrzydłowe. Każde skrzydło zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku półka ruchoma. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 80x42x79h.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,11]
[20,"SZM-1","Szafa aktowa 3OH z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi.  Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe dwuskrzydłowe. Każde skrzydło zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku 2 półki ruchome. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 80x42x115h.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,2]
[21,"KMD-1","komoda z drzwiami przeszklonymi w środkowej części , Szafa aktowa 3OH z drzwiami rozwieranymi czteroskrzydłowymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi środkowe ze szkła satinato w ramie aluminiowej, dwuskrzydłowe . Drzwi zewnętrzne płytowe. Każde skrzydło zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami umieszczony w drzwiach płytowych. 4 segmenty oddzielone przegrodą płytową, w środku po 2 półki ruchome. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 160x42x115h. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,2]
[22,"SZ-07","Szafa do pom. Gospodarczego, obok ubraniowej, 40x42x184h, Szafa ubraniowa 5OH z drzwiami rozwieranymi jednoskrzydłowymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, jednoskrzydłowe  zawieszone na 3 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni, zaopatrzone w zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku 1 półka stała, pod nią wieszak typu „puzon”. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,2]
[23,"P1","półka nad umywalką do pomieszczenia gospodarczego wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wymiar: 90x20x2,5",null,2]
[24,"SZF-1","Szafa z szufladami na file, z 8 szufladami na akta wiszące. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. 4 szuflady płytowe posadowione na prowadnicach kulkowych z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady. \nCokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla.\nWymiar: 80x60x115h, dwa pionowe rzędy po 4 szt, wnętrze z płyty wiórowej, wyższe boki szuflad",null,1]
[25,"SZF-2",null,null,3]
[26,"SZF-3",null,null,3]
[27,"KRZ-1","• Ergonomiczne krzesło biurowe, szkielet siedziska wyk. z 6-warstw. sklejki bukowo-brzozowej o gr. 9 mm., poduszka siedziska wykonana z 6-warstw. sklejki bukowo-brzoz. o gr. 9 mm, siedzisko pokryte profilowaną gąbką, szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 12 mm, poduszka oparcia wyk. z 3-warstw. sklejki bukowej o gr. 4,5 mm., oparcie pokryte gąbką- tapicerowane obustronnie, obustronnie tapicerowany zagłówek o szkielecie z 4-warstwowej sklejki bukowej o grubości 6 mm., podłokietniki z miękkimi poliuretanowymi nakładkami - regulowane góra-dół., czarna nylonowa podstawa o średnicy 715 mm, samohamowne kółka o średnicy 50 mm z gumowymi nakładkami do twardych powierzchni,Mechanizm z regulacją oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem, synchronicznym odchylaniem oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚ przy 11˚ odchylenia siedziska), możliwością blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, funkcją Anti-Shock, zabezp. przed uderzeniem oparcia po zwolnieniu blokady, wygodną regulacją wysokości krzesła, funkcją Up&Down umożliwiającą szybką zmianę wysokości oparcia, Tapicerka : skład: 100% poliester; gramatura: 320 g/m2; ścieralność: 100.000 cykli Martindale;",null,24]
[28,"KRZ-2","• Krzesło  drewnianą ramą i tapicerowanym siedziskiem i oparciem  \n• Szkielet siedziska wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości  6 mm, a szkielet oparcia ze sklejki o grubości  12 mm. \n• Siedzisko pokryte  jest pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3.\n• Rama w kolorze naturalnym lub bejcowana w dostępnych kolorach .\n• Tapicerka  EKOSKÓRA\n                                                                                                             Podstawowe wymiary:\n• wysokość 760 mm,  \n• szerokość całkowita krzesła nie niż 545 mm,  \n• wysokość od podłoża do siedziska 445 mm,  \n• głębokość siedziska 475 mm,  \n• szerokość siedziska 473 mm                                                                   \n• krzesło można składować w stos, max. 4 sztuki",null,51]
[29,"KRZ-3","• Krzesło  drewnianą ramą i tapicerowanym siedziskiem i oparciem  \n• Szkielet siedziska wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości  6 mm, a szkielet oparcia ze sklejki o grubości  12 mm. \n• Siedzisko i oparcie pokryte  jest pianką tapicerską o grubośści  25 mm, \n• Rama w kolorze podobnym do mebli, bejcowana\n• Tapicerka  EKOSKÓRA\nWymiary krzesła na rysunku                                                                                                                                                                     ",null,32]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
["Kolorystyka tapicerki krzeseł : do zaakceptowania przed podpisaniem umowy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Gabinet Wójta",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[30,"BPW-1","Biurko gabinetowe Biurko z wbudowanym po lewej stronie kontenerem 4-ro szufladowym o wymiarach Szer. 42 x gł 88 x Wys. 64 cm. Szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych wykonane z płyty melaminowanej 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm (dno biała płyta HDF). Blat i nogi pogrubiane do 10 cm, wykonane z płyty melaminowanej 18mm,oklejonej obrzeżem 2mm lub okleiną naturalną o wysokiej klasie odporności na ścieranie  zapewniającej conajmniej 3 letni okres bezproblemowego użytkowania. W blacie wstawka ze szkła fazowanego o grubości 1cm i szerokości całkowitej 8 cm. \n\nWyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.\nWymiar: 220x90x74h",null,1]
[31,"PBW-1","Przystawka boczna Blat i nogi pogrubiane do 10 cm, wykonane z płyty melaminowanej 18mm. Po środku stołu łączyna. Wymiar: 120x60x74h Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,1]
[32,"STKW-1","Stół konferencyjny Stół konferencyjny z blatem i nogami pogrubianymi do 10 cm, wykonany z płyty melaminowanej 18mm oklejonej obrzeżem 2mm lub okleiną naturalną o wysokiej klasie odporności na ścieranie  zapewniającej conajmniej 3 letni okres bezproblemowego użytkowania. W blacie wstawka ze szkła fazowanego grubości 1 cm o szerokości całkowitej 5cm. Po środku stołu łączyna. \n\nWyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.\nWymiar: 100x100x74h",null,1]
[33,"KMDW-1","Komoda niska Blat,  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Cokół i boki pogrubiane do 10 cm, wykonane na tak zwany „girung” z płyty melaminowanej 18mm. Drzwi skrzydłowe zawieszone na 2 zawiasach o kącie rozwarcia 110 stopni (każde skrzydło). Drzwi boczne wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejone obrzeżem 2mm lub okleiną naturalną o wysokiej klasie odporności na ścieranie  zapewniającej conajmniej 3 letni okres bezproblemowego użytkowania, drzwi środkowe wykonane ze szkła satinato w ramie aluminiowej. W środku po 1 półce ruchomej w każdym segmencie. Tył z  białej płyty HDF.\nPomiędzy segmentami przegrody. Drzwi, półki i przegrody wykonane z płyty 18 mm, oklejone obrzeżem 0,8 mm. \n\nWyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004\nWymiar: 140x42x88h",null,1]
[34,"RGW-1","regał  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat, cokół i boki pogrubiane do 10 cm, wykonane na tak zwany „girung” z płyty melaminowanej 18mm. W środku po 3 półki ruchome w każdym segmencie. Tył z płyty HDF w kolorze mebla. Pomiędzy segmentami przegrody wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm oklejone obrzeżem 0,8 mm. Półki wykonane z płyty 18 mm, oklejone obrzeżem 0,8 mm. Drzwi 3skrzydłowe, boczne - wykonane ze szkła satinato w ramie aluminiowej zawieszone na 2 zawiasach puszkowych, zewnętrznych, samodomykających o kącie rozwarcia 100 stopni każde skrzydło, Drzwi wewnętrzne  wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej gr 18mm oklejone obrzezem 2mm,\nWyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.\nWymiar: 140x42x160h",null,1]
[35,"KRZW-1","Fotel obrotowy, krzyżak śr. 650mm. , kółka samochamowne, gumowane do twardych podług, nakładki drewniane na elemnty krzyżaka, szkielet siedziska - materiał: sklejka bukowo-brozowa, min 9-warstw. gr. ~13,5 mm,  Użyte gąbki :   siedzisko oparcie , zagłówek - grubość gabki  70mm. Podnośnik pneumatyczny, podłokietniki drewniane. Wybarwienie drewna dopasowane do kolorystyki mebli. Fotel tapicerowany w całości skórą naturalną",null,3]
[36,"KRZW-2","Fotel konferencyjny na płozach , szkielet siedziska - materiał: sklejka bukowo-brozowa, min 9-warstw. gr. ~13,5 mm,  Użyte gąbki :   siedzisko oparcie , zagłówek - grubość gabki  70mm. Podnośnik pneumatyczny, podłokietniki drewniane. Wybarwienie drewna dopasowane do kolorystyki mebli. Fotel tapicerowany w całości skórą naturalną",null,5]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
["Tapicerki foteli : Skóra naturalna na całości"]
[]
[null,null,"Gabinet 2/08 i 2/12",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[37,"BPS-1","Biurko gabinetowe Wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi pogrubiane do 36mm oklejone obrzeżem 2mm. Blenda o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Pozioma wstawka ozdobna z 5mm listwy aluminiowej pomiędzy blatem i nogą oraz pionowa w nodze umieszczona w odległości 29cm od krawędzi. Wymiar: 200x90x74h Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.\nWymiar: 140x42x160h",null,2]
[38,"PMS-1","pomocnik mobilny na kółkach z szafką i szufladami, Wykonany w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, reszta z płyty 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Po lewej stronie 3 szuflady posadowione na prowadnicach kulkowych. Dno z białej płyty HDF. Po środku półka stała o grubości 18mm. Po prawej stronie szafka. Bez zamków. Kółka fi80mm, w tym 2 z hamulcem. Wymiar szafki 120x45x65h.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.\nWymiar: 140x42x160h",null,2]
[39,"KTS-1","kontener podbiurkowy na kółkach z czterema szufladami, Kontener mobilny 4 szufladowy posadowiony na 4 kółkach jezdnych fi 8 cm (2 z hamulcem) wykonany w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Blat oklejony obrzeżem 2 mm. Posiada zamek centralny z 2 kluczami. Szuflady z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem 0,8mm oparte na prowadnicach rolkowych z wysuwem 75% i posiadają dno z białej 3 mm płyty HDF. Wymiar: 44x55x65h.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.\nWymiar: 140x42x160h",null,2]
[40,"KMDS-1","komoda  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. 3-OH z drzwiami szklanymi  w środkowej części, komoda z drzwiami przeszklonymi w środkowej części , Szafa aktowa 3OH z drzwiami rozwieranymi czteroskrzydłowymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat o grubości 36mm oklejony obrzeżem 2mm, boki o grubości 36mm oklejone obrzeżem 0,8mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi środkowe ze szkła satinato w ramie aluminiowej, dwuskrzydłowe . Drzwi zewnętrzne płytowe. Każde skrzydło zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. 4 segmenty oddzielone przegrodą płytową, w środku po 2 półki ruchome. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 167x42x116h",null,2]
[41,"SZS-1","szafa wysoka 5-OH, Szafa 5-OH, Szafa aktowa 5OH z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat o grubości 36mm oklejony obrzeżem 2mm, boki o grubości 36 mm oklejony obrzeżem 0,8mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 3 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. W środku 4 półki ruchome. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.Wymiar: 87x42x185h",null,2]
[42,"SZS-2","szafa wysoka 5-OH ubraniowo-aktowa,  Szafa ubraniowa płytka 5-OH, Szafa aktowo-ubraniowa 5OH z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu.Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat o grubości 36mm oklejony obrzeżem 2mm, boki o grubości 36mm oklejone obrzeżem 0,8mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 3 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. W środku po lewej stronie 4 półki ruchome, po prawej stronie 1 półka stała, pod nią wieszak typu „puzon”. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 87x42x185h",null,2]
[43,"SZS-3","szafa wysoka 5-OH z drzwiami szklanymi w górnej części,  Szafa aktowa 5OH z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 36mm oklejony obrzeżem 2mm, boki o grubości 36mm oklejone obrzeżem 0,8mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Górna przestrzeń 3OH, w środku 2 półki ruchome. Dolna przestrzeń 2 OH, w środku 1 półka ruchoma. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami. W środku 1 półka ruchoma. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 87x42x185h. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,1]
[44,"STS-1","stół Stelaż metalowy spawano-skręcany na nogach kwadratowych 50/50 mm, przykręcany do zespawanej z kształtowników 40x20mm ramy metalowej. Stelaż malowany proszkowo farbami ekologicznymi na kolor aluminium RAL 9006. Posiada stópki regulacyjne z zakresem regulacji 30 mm. Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm oklejonej obrzeżem 2 mm. Wymiar: 80x80x74h czterech nogach o profilu kwadratowym. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,2]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
["Fotel obrotowy : Skóra naturalna na całości"]
[]
[]
[null,null,"Kasa i hall",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[45,"BPH-1","biurko proste Biurko wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat połączony za pomocą łączy mimośrodowych z nogami płytowymi o grubości 25mm, zakończonymi stopkami z zakresem regulacji 20mm. Dodatkowym elementem konstrukcyjnym jest blenda wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Blat oklejony obrzeżem 2mm, nogi i blenda oklejone obrzeżem 0,8 mm. Wymiar: 120x80x73,5  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,2]
[46,"NDSTH-1","nadstawka na biurko z drzwiami żaluzjowymi. Drzwi żaluzjowe posadowione na torach plastikowych zaopatrzone w zamek szczękowy. 2 segmenty oddzielone przegrodą płytową, 120x29x35 ( wysokość dopasowana do wysokości otworu podawczego, powinna być elementem konstrukcyjnym pod blatem podawczym kasy\n",null,1]
[47,"NDSTH-2","nadstawka na biurko z półką, 120x29x35 ( wysokość dopasowana do wysokości otworu podawczego, powinna być elementem konstrukcyjnym pod blatem podawczym kasy",null,1]
[48,"BTH-1","blat nietypowy z wycięciem na ramę okna podawczego ok. 240x30, przykręcony do nadstawki biurka kasowego",null,1]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
[]
[]
[]
[null,null,"Informacja i Kancelaria ogólna",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[49,"BPI-1","biurko proste, wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 140x68x73h.",null,1]
[50,"NDSTI-1","nadstawka na biurko, wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 140x29x35h",null,1]
[51,"BPI-2","biurko proste,  wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 80x68x73h",null,1]
[52,"NDSTI-2","nadstawka na biurko, wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 80x29x35h",null,1]
[53,"LDI-1","element łukowy recepcji, dolny, wykonany w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta (także blenda) o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 80x68x73h",null,1]
[54,"NDSTI-3","element łukowyrecepcji, nadstawka , wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta (także blenda) o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 80x29x35h",null,1]
[55,"D1","drzwi wahadłowe montowane do boku recepcji, wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zawieszone na 3 zawiasach wahadłowych mocowanych do ściany Wymiar: ok. 70x73h",null,2]
[56,"BPRI-1","biurko recepcji, wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 205x68x73h",null,1]
[57,"NDSTRI-1","nadstawka recepcji, wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 205x68x73h",null,1]
[58,"N1","noga podpierająca blat biurka",null,1]
[59,"BPRI-2","biurko proste, wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 145x29x73h.",null,2]
[60,"NDSTRI-2","nadstawka na biurko, wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 140x29x35h",null,2]
[61,"BPRI-3","biurko proste, wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 120x29x73h.",null,1]
[62,"NDSTRI-3","nadstawka na biurko, wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej. Blat i nogi o grubości 25mm oklejone obrzeżem 2mm, reszta o grubości 18mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. Wymiar: 120x29x35h",null,1]
[63,"SZRI-1","szafa z drzwiami przesuwnymi, pod fax, skaner i drukarkę, Szafa aktowa 2OH z drzwiami płytowymi, przesuwnymi. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. Drzwi płytowe, przesuwne posadowione na torach plastikowych zaopatrzone w zamek bolcowy z 2 kluczami. 2 segmenty oddzielone przegrodą płytową, w każdym1 półka ruchoma. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 120x60x79h",null,1]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Sala konferencyjna duża",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[64,"STKF-1","stół konf. Stelaż metalowy spawano-skręcany na nogach kwadratowych 50/50 mm, przykręcany do zespawanej z kształtowników 40x20mm ramy metalowej. Stelaż malowany proszkowo farbami ekologicznymi na kolor aluminium RAL 9006. Posiada stópki regulacyjne z zakresem regulacji 30 mm. Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm oklejonej obrzeżem 2 mm.  Wymiar: 220x100x74h  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,6]
[65,"MEDIAPORT","mediaport 30x10 cm ( 2x230V, gniazdozasilające, 2x RJ45 gniazdo sieciowe )",null,6]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Sala konferencyjna mała ( Piętro )",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[66,"STKFM-1"," Stół konferencyjny z blatem i nogami pogrubianymi do 10 cm, wykonany z płyty melaminowanej 18mm oklejonej obrzeżem 2mm lub okleiną naturalną o wysokiej klasie odporności na ścieranie  zapewniającej conajmniej 3 letni okres bezproblemowego użytkowania. W blacie wstawka ze szkła fazowanego grubości 1 cm o szerokości całkowitej 5cm. Po środku stołu łączyna. Wzmiar: 240x100x74h.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,1]
[67,"RGKFM-1","regał otwarty 2-OH, Regał aktowy 2OH. Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. W środku półka ruchoma. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wymiar: 40x42x79h.  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,1]
[68,"DSKFM-1","drzwi szklane do regału 2-OH, szkło satynowane",null,1]
[69,"SZKFM-1","szafka niska 2-OH, Szafa aktowa 2OH z 4 szufladami na akta wiszące. Wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.  Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Blat o grubości 25mm oklejony obrzeżem 2mm, tył z białej płyty HDF o grubości 3mm, reszta korpusu z płyty dwustronnie me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 0,8mm. 4 szuflady płytowe posadowione na prowadnicach kulkowych z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady. \nCokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla.\nWymiar: 80x42x79h , z czterema szufladami po całej długości szafki",null,1]
[70,"B2","blat wspólny na szfki ,  wykonany w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wymiar: 200x42 x 2,5",null,1]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Pokój dla kobiet",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[71,"SOFA1","Sofa o wym. szer. 214cm x gł. 82,5 cm x78 cm h, Oparcie gładkie bez przeszyć dzielących ( jeden element ), siedzisko bez przeszyć ( jeden element ), Boki podłokietniki po obu stronach. Szerokość siedziska min. 190 cm. Dwie płozy chromowane, materiał ekoskóra. Kolorystyka odcienie beżu lub szarego, do akceptacji przez Zamawiajacego. ",null,1]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Elementy pozostałe",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[72,"P1","półka nad umywalką w pomieszczeniach gospodarczych wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm oklejona obrzeżem 0,8mm. Wymiar: 90x20x2,5",null,2]
[73,"Tech 1","Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające ddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik poraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8mm, pozostałe elemnety szafy wykonane z blachy 0,6mm. Zamek ryglujący drzwi w 3 punktach. Wymiary 80x49x180h cm. Kolor popiel",null,7]
[74,"STIGP-1","stół do pom. 2/17, sStelaż metalowy spawano-skręcany na nogach kwadratowych 50/50 mm, przykręcany do zespawanej z kształtowników 40x20mm ramy metalowej. Stelaż malowany proszkowo farbami ekologicznymi na kolor aluminium RAL 9006. Posiada stópki regulacyjne z zakresem regulacji 30 mm. Blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm oklejonej obrzeżem 2 mm.  Wymiar: 220x100x74h  Wyrób jest zgodny z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004.",null,1]
[75,"KRZ-DK","krzesło socjalne do pom. 2/17, konstrukcja na stelażu metalowym/ rurowym, chromowana, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Kolor do ustalenia z inwestorem",null,8]
[]
["KOLORYSTYKA:"]
["Płyta meblowa : Orzech zbliżony do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach. Do akceptacji przez zamawiającego"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Aneksy kuchenne",null,null,"cena jednostkowa netto","cena jednostkowa brutto","wartość netto","% VAT","kwota VAT","Wartość brutto"]
["Lp.","Symbol","Nazwa wyrobu i wymiary",null,"Ilość"]
[76,"AN1/02","Aneks kuchenny w pom. 1/02, wykonany według projektu. Szafki wiszące o ogólnej konstrukcji z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Tył z białej płyty HDF o grubości 3mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Szafka pod ociekacz bez dna, bez półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Szafki stojące wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Blaty 28mm postforming. Korpusy mocowane za pomocą złączy mimośrodowych minifix. Szafka pod zlew bez tyłu i półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. W szafachz szufladami wszystkie szuflady płytowe, zawieszone na prowadnicach rolkowych. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wszedzie uchwyty o rozstawie 28mm. Wyroby jest zgodne z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. ",null,1]
[77,"AN1/14","Aneks kuchenny w pom. 1/14 , wykonany według projektu. Szafki wiszące o ogólnej konstrukcji z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Tył z białej płyty HDF o grubości 3mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Szafka pod ociekacz bez dna, bez półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Szafki stojące wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Blaty 28mm postforming. Korpusy mocowane za pomocą złączy mimośrodowych minifix. Szafka pod zlew bez tyłu i półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. W szafachz szufladami wszystkie szuflady płytowe, zawieszone na prowadnicach rolkowych. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wszedzie uchwyty o rozstawie 28mm. Wyroby jest zgodne z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. ",null,1]
[78,"AN2/10","Aneks kuchenny w pom. 2/10 , wykonany według projektu. Szafki wiszące o ogólnej konstrukcji z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Tył z białej płyty HDF o grubości 3mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Szafka pod ociekacz bez dna, bez półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Szafki stojące wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Blaty 28mm postforming. Korpusy mocowane za pomocą złączy mimośrodowych minifix. Szafka pod zlew bez tyłu i półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. W szafachz szufladami wszystkie szuflady płytowe, zawieszone na prowadnicach rolkowych. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wszedzie uchwyty o rozstawie 28mm. Wyroby jest zgodne z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. ",null,1]
[79,"An2/17","Aneks kuchenny w pom. 2/17 , wykonany według projektu. Szafki wiszące o ogólnej konstrukcji z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Tył z białej płyty HDF o grubości 3mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Szafka pod ociekacz bez dna, bez półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Szafki stojące wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Blaty 28mm postforming. Korpusy mocowane za pomocą złączy mimośrodowych minifix. Szafka pod zlew bez tyłu i półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. W szafachz szufladami wszystkie szuflady płytowe, zawieszone na prowadnicach rolkowych. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wszedzie uchwyty o rozstawie 28mm. Wyroby jest zgodne z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. ",null,1]
[80,"AN 3/17","Aneks kuchenny w pom.  dla kobiet, wykonany wg według projektu. Szafki wiszące o ogólnej konstrukcji z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Korpus mocowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, tył wpuszczany we wpusty z tyłu korpusu. Tył z białej płyty HDF o grubości 3mm. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. Szafka pod ociekacz bez dna, bez półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Szafki stojące wykonana w całości z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem 0,8mm. Blaty 28mm postforming. Korpusy mocowane za pomocą złączy mimośrodowych minifix. Szafka pod zlew bez tyłu i półek. Reszta z dnem i półkami w standardowych ilościach. Drzwi płytowe, dwuskrzydłowe. Każde skrzydło  zawieszone na 2 zewnętrznych samodomykających zawiasach puszkowych o kącie rozwarcia 110 stopni. W szafachz szufladami wszystkie szuflady płytowe, zawieszone na prowadnicach rolkowych. Cokół o wysokości 6,5 cm, 4 stopki regulacyjne z dostępem od środka mebla. Wszedzie uchwyty o rozstawie 28mm. Wyroby jest zgodne z normami: PN-F-06000-1:1998, PN-EN 14073-2:2005, i PN-EN 527-2:2004 oraz kwalifikuje się do klasy higieny E1 wg kryteriów EN 13986:2004. ",null,1]
[null,null,null,"wartość ",null,"netto","% VAT","kwota VAT",null,"wartość","brutto"]
[]
[null,null,"Razem:                                (łączna wartość kompletnego wyposażenia – asortymentu wskazanego powyżej z uwzględnionym kosztem dostarczenia i montażu u Zamawiającego)"]
["1. Oświadczamy, że podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia."]
["Oświadczamy, że"]
["1.Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do "]
["przygotowania oferty"]
["2. Uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia"]
["3. Zobowiązujemy się do zawarcie umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego"]
["4.Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy"]
["5. Zadanie objęte niniejszym postępowaniem wykonamy w terminie wskazanym we wzorze umowy"]
["6. Oświadczamy, że wyposażenie jest kompletnie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych oraz spełnia wszystkie warunki określone  "]
["w przepisach powszechnie obowiązujących umożliwiających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem i spełniające normy wskazane "]
["w opisie przedmiotu  zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ"]
["7. Do składania wyjaśnień przed Komisją Przetargową upoważniamy Pana/Panią: "]
["8. Integralną częścią oferty są:"]
[null,"a) podpisany załącznik nr 3 do SIWZ"]
[null,"b) dokumenty i oświadczenia określone w pkt 10 SIWZ"]
[null,"c) certyfikaty i atesty bezpieczeństwa na zaproponowane systemy meblowe "]
[]
[null,"Miejscowość.................................. , dnia................................................"]
[]
[null,null,null,"/podpis wykonawcy lub osób uprawnionych do jego reprezentowania/"]
[null,null,null,"zgodnie z obowiązującymi przepisami"]