{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar_chodn","ofert_chodn"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar_chodn","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,2,2,6],[3,0,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
["Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. AUGUSTÓW"]
[null,null," roboty drogowe"]
["CPV  45233000-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy"]
[null,null,"i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej","km",0.3,"km",0.3]
[2,"D-01.02.04","Reczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm z odwiezieniem  materiałów a rozbiórki do utylizacji","m2",51,"m2",51,null,51]
[null,null,"16*3+1*3"]
[3,"D-01.02.04","Rozbiróka nawierzchni i elementów betonowych śr. grubość 20 cm na wjazdach, w bramach itp..","m2",52,"m2",52,null,52]
[null,null,"4*3+4*3+5,5*3+3*3+5*0,5",null,null,null,0]
[4,"D-01.02.02","Zdjęcie warstwy humusu o gr. warstwy średnio 10 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład","m3",74.84,"m2",74.84,null,74.83749999999999]
[null,null,"(284.15-18.8+22+2+10)*2.5*0.10",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE Kod CPV  45100000-8",null,null,null,0]
[5,"wycena własna","Wykopy oraz przekopy wykonywanie mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II  - koryto śr. 10cm na chodnikach i 20cm na zjazdach z wbudowaniem nadmiaru w nasyp",null,null,null,0]
[null,null,"Chodniki: ((284.15-18.8-5*4-4.5-7.5-3-4.5)*1.5+(22+2+10)*1.5+3*4*1+5*1*1+16*1+3*3)*0.1","m3",43.18,null,null,null,43.1775]
[null,null,"zjazdy: (4*4*4+4*3+4.5*3.25+7*3.75+3*4+4*3.4+2*9*1*1/2)*0.20","m3",30.3,null,null,null,30.295]
[null,null,"Razem:","m3",73.48,"m3",73.48]
[6,"D-02.03.01","Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukopu kat I-II (piasek) wraz z transportem i pozyskaniem gruntu, formowaniem i zagęszczeniem nasypu","m3",30,"m3",30]
[null,null,"50*3*0,2",null,null,null,0,null,30]
[null,null,"ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0"]
[7,"D-08.03.01","Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolor.",null,null,null,0]
[null,null,"o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowo - cement. -  obrzeża  materiał Inwestora z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży",null,null,null,0]
[null,null,"(284.15-18.8+22+2+10)*2-16+3*2.5+3*1+2+4*2*2.5+ 2*2*1.75+2*2.5+2*2.5+2*1.9+2*0.7+2*3+2*1","m",645.4,"m",645.4,null,645.3999999999999]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[8,"D-04.01.01","Wykonanie koryta  na chodnikach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV",null,null,null,0]
[null,null,"chodniki: (284.15-18.8-5*4-4.5-7.5-3-4.5)*1.5+(22+2+10)*1.5+3*4*1+5*1*1+16*1+3*3","m2",431.78,null,431.78,null,431.775]
[null,null,"zjazdy: 4*4*4+4*3+4.5*3.25+7*3.75+3*4+4*3.4+2*9*1*1/2","m2",151.48,null,151.48,null,151.475,583.25]
[null,null,"Razem:","m2",583.26,"m2",583.26]
[9,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 10cm na chodnikach i zjazdach","m2",583.26,"m2",583.26]
[]
[10,"wycena własna","Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5-5.0MPA gr. 15 cm na zjazdach","m2",151.48,"m2",151.48]
[null,null,"CHODNKI Kod CPV 45233000-0",null,null,null,0]
[11,"D-08.02.02","Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka materiał Inwestora","m2",431.78,"m2",431.78]
[12,"D-08.02.02","Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8cm na zjazdach na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka materiał Inwestora","m2",151.48,"m2",151.48]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD  Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[13,"wycena własna","Ustawienie ogrodzeń segmentowych U-11 ocynkowanych przed wyjściem ze szkoły","m",4,"m",4]
[14,"wycena własna","Montaż znaków pionowych typu D-6 600x600mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",4,"szt.",4]
[15,"wycena własna","Montaż znaków pionowych tablic T-27 450x450mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",4,"szt.",4]
[16,"wycena własna","Montaż znaków pionowych typu A-17 średnich z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2,"szt.",2]
[17,"wycena własna","Montaż słupków do znaków z rur ocynkowanych min. 1,5 cala o długości 3,5m","szt.",6,"szt.",6]
[18,"wycena własna","Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi odblaskowymi - przejście dla pieszych","m2",24,"m2",24]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[19,"wycena własna","Regulacja wysokosciowa studni urządzeń uzbrojenia podziemnego - studnie teklekomunikacyjne SK-2","szt.",8,"szt.",8]
[20,"wycena własna","Przesunięcie słupka kablowego przy studni telekomuniacyjnej poza obręb chodnika","szt.",1,"szt.",1]
[{"$nulls":8},303]

{"sheet":"ofert_chodn","index":1,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,2,2,6],[3,0,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Budowa chodnika w ciągu drogi gminnejw m. AUGUSTÓW"]
[null,null," roboty drogowe"]
["CPV  45233000-0"]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy"]
[null,null,"i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej","km",0.3]
[2,"D-01.02.04","Reczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm z odwiezieniem  materiałów a rozbiórki do utylizacji","m2",51]
[3,"D-01.02.04","Rozbiróka nawierzchni i elementów betonowych śr. grubość 20 cm na wjazdach, w bramach itp..","m2",52]
[4,"D-01.02.02","Zdjęcie warstwy humusu o gr. warstwy średnio 10 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład","m3",74.84]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE Kod CPV  45100000-8",null,null,null,0]
[5,"wycena własna","Wykopy oraz przekopy wykonywanie mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II  - koryto śr. 10cm na chodnikach i 20cm na zjazdach z wbudowaniem nadmiaru w nasyp","m3",73.48]
[6,"D-02.03.01","Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukopu kat I-II (piasek) wraz z transportem i pozyskaniem gruntu, formowaniem i zagęszczeniem nasypu","m3",30]
[null,null,"ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0",null,null,null,0]
[7,"D-08.03.01","Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolor."]
[null,null,"o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowo - cement. -  obrzeża  materiał Inwestora ","m",645.4]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[8,"D-04.01.01","Wykonanie koryta  na chodnikach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV","m2",583.26]
[9,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 10cm na chodnikach i zjazdach","m2",583.26]
[10,"wycena własna","Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5-5.0MPA gr. 15 cm na zjazdach","m2",151.48]
[null,null,"CHODNKI Kod CPV 45233000-0",null,null,null,0]
[11,"D-08.02.02","Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka materiał Inwestora","m2",431.78]
[12,"D-08.02.02","Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8cm na zjazdach na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka materiał Inwestora","m2",151.48]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD  Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[13,"wycena własna","Ustawienie ogrodzeń segmentowych U-11 ocynkowanych przed wyjściem ze szkoły","m",4]
[14,"wycena własna","Montaż znaków pionowych typu D-6 600x600mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",4]
[15,"wycena własna","Montaż znaków pionowych tablic T-27 450x450mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",4]
[16,"wycena własna","Montaż znaków pionowych typu A-17 średnich z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2]
[17,"wycena własna","Montaż słupków do znaków z rur ocynkowanych min. 1,5 cala o długości 3,5m","szt.",6]
[18,"wycena własna","Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi odblaskowymi - przejście dla pieszych","m2",24]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[19,"wycena własna","Regulacja wysokosciowa studni urządzeń uzbrojenia podziemnego - studnie teklekomunikacyjne SK-2","szt.",8]
[20,"wycena własna","Przesunięcie słupka kablowego przy studni telekomuniacyjnej poza obręb chodnika","szt.",1]
[]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]