{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Suskowoli"]
["przebudowa placów postojowo - manewrowych"]
[]
["Kod CPV 45100000-8"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach"]
[null,null,"powierzchniowych i liniowych - prace pomiarowe","ha",0.1,"km",0.1]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[2,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta  z transportem urobku   na odl. Do 3 km ","m3",341,"m3",341]
[null,null,"Koryto średnia głebokość 50 cm:  (34*19+2*6*6/2)*0.5",null,null,null,0,null,341]
[null,null,"ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0"]
[3,"D-08.01.01","Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego  15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15","m",112,null,112,null,112]
[null,null,"32+32+18+18+2*6"]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[4,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni na placu postojowo - manewrowym","m2",682,"m2",682,null,682]
[null,null,"34*19+2*6*6/2"]
[5,"D-02.03.10","Ułożenie geotkniny z włókien polipropylenowych  o gramaturze min. 100 g/m2","m2",682,"m2",682]
[null,null,"j/w"]
[6,"D-04.02.01","Wykonanie i zgęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm  na placu postojowo - manewrowym","m2",591.48,"m2",591.48,null,591.48]
[null,null,"32*18+2*(6*6-3.14*6*6/4)"]
[7,"wycena własna","Dolna warstwa podbudowy z chudego betonu o Rm=5,0 MPa dowiezionego z wytwórni gr. po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą wykonana na placu postojowo - manewrowym","m2",591.48,"m2",591.48,null,385.75]
[null,null,"j/w"]
[8,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm na placu postojowo - manewrowym","m2",591.48,"m2",591.48]
[]
[9,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm na placu postojowo - manewrowym","m2",591.48,null,591.48]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9",null,null,null,0]
[10,"D-08.02.02 (analogia)","Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem na placu postojowo - manewrowym  -  kostka typu BEHATON","m2",591.48,"m2",591.48]
[null,null,"j/w"]
[11,"wycena własna","Humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni wokół placu  wraz z dowozem ziemi urodzajnej gr. 5cm ","m2",144,"m2",144,null,144]
[null,null,"2*20*2+32*2",null,null,null,0]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[8,2,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Suskowoli"]
["przebudowa placów postojowo - manewrowych"]
[]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach powierzchniowych i liniowych  - prace pomiarowe ","ha",0.1]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[2,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta  z transportem urobku   na odl. Do 3 km ","m3",341]
[null,null,"ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[3,"D-08.01.01","Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego  15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15","m",112]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[4,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni na placu postojowo - manewrowym","m2",682]
[5,"D-02.03.10","Ułożenie geotkniny z włókien polipropylenowych  o gramaturze min. 100 g/m2","m2",682]
[6,"D-04.02.01","Wykonanie i zgęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm  na placu postojowo - manewrowym","m2",591.48]
[7,"wycena własna","Dolna warstwa podbudowy z chudego betonu o Rm=5,0 MPa dowiezionego z wytwórni gr. po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą wykonana na placu postojowo - manewrowym","m2",591.48]
[8,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm na placu postojowo - manewrowym","m2",591.48]
[9,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm na placu postojowo - manewrowym","m2",591.48]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[10,"D-08.02.02 (analogia)","Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem na placu postojowo - manewrowym  -  kostka typu BEHATON","m2",591.48]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[11,"wycena własna","Humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni wokół placu  wraz z dowozem ziemi urodzajnej gr. 5cm ","m2",144]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]