{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa drogi gminnej w m. SUCHA"]
["od km 0+011.5 do km 0+792.33 etap I wykonanie nawierzchni"]
["CPV 45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach"]
[null,null,"liniowych - prace pomiarowe ","km",0.8,"km",0.8]
[2,"wycena własna","Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej lokalnie przy krawędziach i na włączeniach  gr. Do 4 cm","m2",104,"m2",104,null,104]
[null,null,"6*4+10*5+20*1+10*1",null,null,null,0]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9",null,null,null,0]
[3,"D-05.03.05b","Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wyrównawczej  wg tabeli objętości","Mg",781.76,"Mg",781.76]
[4,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",4346.45,"m2",4346.45,null,4346.45]
[null,null,"(630-21.5)*5.8+(782.33-630)*5+10*4.5+20*0.8/2+10*0.5/2"]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[5,"SST D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 100cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem","m3",87,"m3",87,null,87]
[null,null,"(770*1+100*1)0.1"]
[6,"wycena własna","Przełożenie - regulacja wysokościowa zjazdów z elementów betonowych (bloczków, kostki itp.) z dostosowaniem o nowej nawierzchni jezdni ","m2",64,"szt.",64]
[null,null,"8*4*2",null,null,null,0]