{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[8,2,8,6],[14,2,14,6],[26,2,26,6],[30,2,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa odcinka  drogi gminnej w m. Poświętne"]
["odcinek długości 1162.5 mb szer. jezdni 4.5 i  5,0 m "]
["branża drogowa CPV 45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena indywid","Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót (z uwzględnieniem właczenia do drogi wojewódzkiej)","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy, "]
[null,null,"pomiary wysokościowe","km",1.2,"km",1.2]
[3,"wycena indywid.","Odsłoniecie i oczyszczenie krawędzi jezdni na całej długosci odcinka","m",2325,"m",2325,null,2325]
[null,null,"1162.5*2",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[4,"D-04.01.01","Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV głębokość koryta średnio 30 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna ","m2",206,"m2",206,null,206]
[null,null,"50*1.2+(70+30+30)*0.7+(40+40+30)*0.5",null,null,null,0]
[5,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach jezdni gr. warstwy 10 cm wraz z zagęszczeniem","m2",206,"m2",206]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[6,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach jezdni - warstwa dolna z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm","m2",206,"m2",206,null,160.8]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[7,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. na poszerzeniach jezdni- warstwa górna z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm","m2",206,"m2",206]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[8,"wycena inywid.","Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - uzupełnienie lokalnych ubytków  i zaniżeń nawierzchni w tym na krawędziach  (mieszanka sortowana 0-31.5mm) ","m3",26.4,"m2",26.4,null,26.395]
[null,null,"(1062*4.5+100*5)*0.05*0.1",null,null,null,0,null,null,null,0]
[9,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy                                                                 1162.5*0,5*2","m2",1162.5,"m2",1162.5]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9"]
[10,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm  (100 kg/m2)        ","m2",5311.27,"m2",5311.27,null,5311.27]
[null,null,"100*5+1062.5*4.5+10*0.5/2+2*(8*8-3.14*8*8/4)"]
[11,"D-05.03.05a","Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm                                                                                                ","m2",5311.27,"m2",5311.27]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV 28813810-5"]
[12,"D-10.01.05","Regulacja wysokościowa (pionowa) studni rewizyjnych uzbrojenia podziemnego","szt.",6,"szt.",6]
[null,null,"studnie kanal. w poboczu - 6 szt."]
[13,"SST","Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt pozyskany przez Wykonawcę)  gr. ścinki i uzupełnienia średnio 10cm (pob. 75cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem",null,null,null,0]
[null,"D-06.03.01","1162.5*2*0,75*0,10","m3",174.38,"m3",174.38,null,174.375]