{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["przedmiar","oferti","Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[8,2,8,6],[13,2,13,6],[17,2,17,6],[24,2,24,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa odcinka  drogi gminnej Czarna - Kościuszków"]
["odcinek długości 1205 mb szer. jezdni 4.5 m "]
["branża drogowa CPV 45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy, "]
[null,null,"pomiary wysokościowe","km",1.3,"km",1.3]
[2,"wycena indywid.","Oczyszczenie mechaniczne  jezdni wraz z odsłonięciem krawędzi na całej długości odcinka","m",2410,"m",2410,null,1650]
[null,null,"1205*2",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[3,"wycena inywid.","Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - uzupełnienie lokalnych ubytków (po wczesniejszym ich oczyszczeniu na głębokość min. 10 cm) i zaniżeń nawierzchni w tym na krawędziach  (mieszanka sortowana 0-31.5mm) - przyjęto 2% powierzchni","m3",10.8,"m3",10.8,null,10.8]
[null,null,"1205*4,5*0,02*0,1"]
[4,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy       1205*2*0,5                                                             ","m2",1205,"m2",1205]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9"]
[5,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1  średnio 75kg/m2 na końcowym odcinku","Mg",141.75,"m2",141.75,null,141.75]
[null,null,"420*4.5*75/1000"]
[6,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm          ","m2",5422.5,"m2",5422.5,null,5422.5]
[null,null,"1205*4,5"]
[7,"D-05.03.05a","Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm                                                                                                ","m2",5469.48,"m2",5469.48,null,5469.48]
[null,null,"1205*4,5+7*4.5+2*(6*6-3.14*6*6/4)(skrzyżowania)"]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV  45100000-8"]
[8,"wycena indywid.","Regulacja wysokosciowa  - rozberranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na zjeździe wraz z uzupełnieniem podsypki ","m2",16,"m2",16]
[null,null,"8*2"]
[9,"wycena indywid.","Ulepszenie nawierzchni  zjazdów  - wykonanie (doprofilowanie i uzupełnienie) naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31,5mm  gr. 10 cm","m2",297,"m2",297,null,297]
[null,null,"22*4,5*3"]
[10,"SST","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 75cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem",null,null,null,0]
[null,"D-06.03.01","(1205*2-22*4,5-6)*0,75*0,10","m3",172.88,"m3",172.88,null,172.875]

{"sheet":"oferti","index":1,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[8,2,8,6],[12,2,12,6],[15,2,15,6],[19,2,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Przebudowa odcinka  drogi gminnej Czarna - Kościuszków"]
["odcinek długości 1205 mb szer. jezdni 4.5 m "]
["branża drogowa CPV 45233000-9"]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy, "]
[null,null,"pomiary wysokościowe","km",1.3]
[2,"wycena indywid.","Odsłoniecie i oczyszczenie krawędzi jezdni na całej długosci odcinka","m",2410]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[3,"wycena inywid.","Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - uzupełnienie lokalnych ubytków (po wczesniejszym ich oczyszczeniu na głębokość min. 10 cm) i zaniżeń nawierzchni w tym na krawędziach  (mieszanka sortowana 0-31.5mm) ","m3",10.8]
[4,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy                                                                 ","m2",1205]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[5,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1  średnio 75kg/m2 na końcowym odcinku","Mg",141.75]
[6,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm          ","m2",5422.5]
[7,"D-05.03.05a","Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm                                                                                                ","m2",5469.48]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV  45100000-8"]
[8,"wycena indywid.","Regulacja wysokosciowa  - rozberranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na zjeździe wraz z uzupełnieniem podsypki ","m2",16]
[9,"wycena indywid.","Ulepszenie nawierzchni  zjazdów  - wykonanie (doprofilowanie i uzupełnienie) naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31,5mm  gr. 10 cm","m2",297]
[10,"SST","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 75cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem","m3",172.88]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]

{"sheet":"Arkusz1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}