{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie"]
["odcinek dł. 1051,5 m"]
["CPV 45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach"]
[null,null,"liniowych - prace pomiarowe , ","km",1.1,"km",1.1]
[2,"wycena własna","Odsłoniecie krawędzi jezdni i oczyszczenie nawierzchni na krawędziach","m2",630.9,"m2",630.9,null,630.9]
[null,null,"1051.5*2*0.3"]
[3,"D-05.03.11","Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 4 cm wraz z odwiezieniem destruktu na odległ. do 5 km"]
[null,null,"jezdnia 230*5+821,5*4,6+2*(8*8-3,14*8*8/4)","m2",4956.42,null,null,null,4956.42]
[null,null,"zjazdy: 35*2+8*1+10*1,5+8*1","m2",101,null,null,null,101]
[null,null,"Razem:",null,5057.42,"m2",5057.42]
[4,"wycena własna","Demontaż elementów prefabrykowanych progu zwlniajacego podrzutowego zamontowanego na jezdni","m",9,"m",9]
[null,null,"2*4,5m"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[5,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsją asfaltową na całej powierzchni                                                  ","m2",5057.42,"m2",5057.42]
[null,null,"j/w"]
[6,"D-05.03.05b","Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wyrównawczej  na jezdni średnio 50 kg/m2","Mg",247.82,"Mg",247.82,null,247.821]
[null,null,"(230*5+821,5*4,6+2*(8*8-3,14*8*8/4))*50/1000"]
[7,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi i zjazdach","m2",5057.42,"m2",5057.42,null,6472.96]
[null,null,"j/w"]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[8,"D-10.01.05","Regulacja wysokosciowa betonem urzadzen uzbrojenia podziemnego - włazy studni rewizyjnych kanalizacyjnych 32 szt. i studnia wodomierzowa 1 szt.","szt.",33,"szt.",33]
[9,"D-08.05.01","Ułożenie (uzupełnienie) ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cement. na ławie betonowej 0,10 m3/mb z betonu B20 ","m",14,"m",14]
[10,"D-08.05.01","Ułożenie (uzupełnienie) ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej 0,10 m3/mb z betonu B20 na zjazdach z kostki brukowej wraz z rozbiórką kostki, ułożeniem ścieku i uzupełnieniem kostki przy ścieku.","m",27,"m",27]
[null,null,"6+21"]
[11,"D-05.05.03","Przełożenie - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem  podsypki","m2",32,"m2",32]
[null,"(analogia)","8*2+4*2+4*2"]
[12,"D-05.05.03","Przełożenie - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych wraz z uzupełnieniem  podsypki","m2",18,"m2",18]
[null,"(analogia)","4*2+5*2"]
[13,"SST D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym,   gr. średnio 5cm (pob. 50cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem","m3",40,"m3",40,null,40]
[null,null,"2*800*0,5*0,05"]
[14,"wycena własna","Montaż na jezdni progów zwakniających z elementów prefabrykowanych (z demontazu)  poprzez zamocowanie kołkami rozporowymi","m",9,"szt.",9]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[8,2,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Przebudowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie"]
["odcinek dł. 1051,5 m"]
["CPV 45233000-9"]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach"]
[null,null,"liniowych - prace pomiarowe ","km",1.1]
[2,"wycena własna","Odsłoniecie krawędzi jezdni i oczyszczenie nawierzchni na krawędziach","m2",630.9]
[3,"D-05.03.11","Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 4 cm wraz z odwiezieniem destruktu na odległ. do 5 km","m2",5057.42]
[4,"wycena własna","Demontaż elementów prefabrykowanych progu zwlniajacego podrzutowego zamontowanego na jezdni","m",9]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[5,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsją asfaltową na całej powierzchni                                                  ","m2",5057.42]
[6,"D-05.03.05b","Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wyrównawczej  na jezdni średnio 50 kg/m2","Mg",247.82]
[7,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi i zjazdach","m2",5057.42]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8"]
[8,"D-10.01.05","Regulacja wysokosciowa betonem urzadzen uzbrojenia podziemnego - włazy studni rewizyjnych kanalizacyjnych 32 szt. i studnia wodomierzowa 1 szt.","szt.",33]
[9,"D-08.05.01","Ułożenie (uzupełnienie) ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cement. na ławie betonowej 0,10 m3/mb z betonu B20 ","m",14]
[10,"D-08.05.01","Ułożenie (uzupełnienie) ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej 0,10 m3/mb z betonu B20 na zjazdach z kostki brukowej wraz z rozbiórką kostki, ułożeniem ścieku i uzupełnieniem kostki przy ścieku.","m",27]
[11,"D-05.05.03","Przełożenie - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem  podsypki","m2",32]
[12,"D-05.05.03","Przełożenie - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych wraz z uzupełnieniem  podsypki","m2",18]
[13,"SST D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym,   gr. średnio 5cm (pob. 50cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem","m3",40]
[14,"wycena własna","Montaż na jezdni progów zwakniających z elementów prefabrykowanych (z demontazu)  poprzez zamocowanie kołkami rozporowymi","m",9]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]