{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":77,"n_cols":11,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Budowa   drogi gminnej w m. Helenów"]
[" od km 0+000 do km 0+734,05"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej ","km",0.8,"km",0.8]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 15-25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km"]
[null,null,"dąb","szt.",14]
[null,null,"brzoza","szt.",14]
[null,null,"Razem","szt.",28,"szt.",28]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km"]
[null,null,"brzoza","szt.",6]
[null,null,"sosna","szt.",7]
[null,null,"dąb","szt.",8]
[null,null,"Razem:","szt.",21,"szt.",21]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km "]
[null,null,"brzoza","szt.",1]
[null,null,"sosna","szt.",2]
[null,null,"dąb","szt.",2]
[null,null,"Razem:","szt.",5,"szt.",5]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie zagajników średnich o średnicach pni do do 15 cm  wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ",null,null,null,0]
[null,null,"zagajnik brzozowy: 12*5+110*10","m2",1160,null,null,null,1160]
[null,null,"zagajnik sosnowy: 110*2","m2",220]
[null,null,"zagajnik mieszany (brzoza + sosna): 40*1+10*2+55*9","m2",555,null,null,null,555]
[null,null,"Razem:","m2",1935,null,1935]
[7,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie krzaków i odrostów wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ","m2",1610,"m2",1610,null,1610]
[null,null,"10*2+55*8+50*3+200*5",null,null,null,0]
[8,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie poszycia i runa leśnego na terenach leśnych z odwiezieniem materiału na odl. Do 20 km","m2",1840,"m2",1840,null,1840]
[null,null,"230*8"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[9,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta  z wbudowaniem w nasyp wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",157.6,"m3",157.6]
[10,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km ",null,null,null,0]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych ","m3",464.21,"m3",464.21]
[11,"D-02.03.01","Formowanie nasypów z gruntu  G-1 (grunt rodzimy) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp - pobocza i skarpy","m3",487.2,"m3",487.2]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych "]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[12,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV",null,null,null,0]
[null,null,"jezdnia główna: 734,05*5,6","m2",4110.68,null,null,null,4110.679999999999]
[null,null,"poszerzenia: 20,5*0,5/2+0,7*(28,93+2*22/2)+1,0*(9,29+2*20/2)","m2",70.07,null,null,null,70.066]
[null,null,"Razem:","m2",4180.75,"m2",4180.75,null,6346.535]
[13,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni ","m2",4180.75,"m2",4180.75]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[14,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm",null,null,null,0,null,3963.87]
[null,null,"jezdnia główna: 734,05*5,4","m2",3963.87,null,null,null,489.98999999999995]
[null,null,"poszerzenia: ","m2",70.07,{"$nulls":5},3.3800000000000026]
[null,null,"Razem:","m2",4033.94,null,4033.94,null,null,null,128.51999999999998]
[15,"D-04.04.02","Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm",null,null,null,0,null,3817.06]
[null,null,"jezdnia główna: 734,05*5,20","m2",3817.06]
[null,null,"poszerzenia:","m2",70.07,null,null,null,460.43]
[null,null,"Razem:","m2",3887.13,null,3887.13]
[16,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy","m2",1488.6,"m2",1488.6,null,1488.6]
[null,null,"734,05*2+20,5"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[17,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ",null,null,null,0]
[null,null,"jezdnia główna: 734,05*5,1","m2",3743.66,null,null,null,3743.6549999999993]
[null,null,"poszerzenia: ","m2",70.07]
[null,null,"Razem:","m2",3813.73,"m2",3813.73,null,430.87]
[18,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ",null,null,null,0]
[null,null,"jezdnia główna: 734,05*5,0","m2",3670.25,null,null,null,3670.25]
[null,null,"poszerzenia: ","m2",70.07]
[null,null,"Razem:","m2",3740.32,null,3740.32,null,5811.35]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[19,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6,"szt.",6]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu D42/D43  dwustronnych z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1,"szt.",1]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu E17a/18a  dwustronnych z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1,"szt.",1]
[22,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu U-3a 600x600 mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",4,"szt.",4]
[23,"D-07.02.01","Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m","szt.",14,"szt.",14]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8"]
[24,"KNR 2-1 0505-01","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",1468,"m2",1468,null,null,1468]
[null,null,"734*2*1"]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Budowa   drogi gminnej w m. Helenów"]
[" od km 0+000 do km 0+734,05"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny ",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,"SST",null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej ","km",0.8]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 15-25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km","szt.",28]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km","szt.",21]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km ","szt.",5]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie zagajników średnich o średnicach pni do do 15 cm  wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ","m2",1935]
[7,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie krzaków i odrostów wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ","m2",1610]
[8,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie poszycia i runa leśnego na terenach leśnych z odwiezieniem materiału na odl. Do 20 km","m2",1840]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[9,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta  z wbudowaniem w nasyp wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",157.6]
[10,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km ","m3",464.21]
[11,"D-02.03.01","Formowanie nasypów z gruntu  G-1 (grunt rodzimy) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp - pobocza i skarpy","m3",487.2]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[12,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV","m2",4180.75]
[13,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni ","m2",4180.75]
[14,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm","m2",4033.94]
[15,"D-04.04.02","Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm","m2",3887.13]
[16,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy","m2",1488.6]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[17,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",3813.83]
[18,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",3740.32]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[19,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu D42/D43  dwustronnych z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu E17a/18a  dwustronnych z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1]
[22,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu U-3a 600x600 mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",4]
[23,"D-07.02.01","Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m","szt.",14]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[24,"KNR 2-1 0505-01","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",1468]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]