{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["oferti"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"oferti","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[8,2,8,6],[11,2,11,6],[16,2,16,6],[19,2,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Przebudowa  drogi gminnej dojazdowej w m. Suskowola"]
["odcinek długości 369 mb szer. jezdni 4.5 m "]
["branża drogowa CPV 45233000-9"]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym -  wytyczenie trasy, pomiary wysokosciowe ","km",0.4]
[]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[2,"D-02.01.01","Profilowanie terenu z wykonaniem wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta średnio 25 cm pod jezdnię z transportem nadmiaru gruntu na odl. Do 10 km","m3",436.26]
[3,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża  (koryta) pod warstwy  konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem wraz  nadaniem spadków itp.","m2",1745.05]
[4,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 10cm","m2",1745.05]
[5,"D-04.08.05a (analogia)","Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem bitumicznym - destrukt  materiał Inwestora, na całej szerokości jezdni wraz z transportem materiału na odl. do 15 km ,  warstwa średnia gr. 15 cm","m3",256.22]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9"]
[6,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalt. AC16W50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm           ","m2",1708.15]
[7,"D-05.03.05a","Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm                                                                                                ","m2",1671.25]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV 45233000-9"]
[8,"D-10.01.05","Regulacja wysokosciowa studni (włazów) urządzeń rewizyjnych  uzbrojenia podziemnego - studnie kabalizacyjne","szt.",17]
[9,"D-10.01.05","Regulacja wysokosciowa obudów zaworów i zasuw  uzbrojenia podziemnego - zasuwy wodociagowe","szt.",7]
[10,"D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie, rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm, pobocza szer. 75 cm","m3",55.32]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]