{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","oferti"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[8,2,8,6],[13,2,13,6],[17,2,17,6],[21,2,21,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa odcinka  drogi gminnej Czarna - Kościuszków"]
["odcinek długości 450 mb szer. jezdni 4.5 m "]
["branża drogowa CPV 45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy, "]
[null,null,"pomiary wysokościowe","km",0.45,"km",0.45]
[2,"wycena indywid.","Odsłoniecie i oczyszczenie krawędzi jezdni na całej długosci odcinka","m",900,"m",900,null,1650]
[null,null,"450*2",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[3,"wycena inywid.","Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - uzupełnienie lokalnych ubytków (po wczesniejszym ich oczyszczeniu na głębokość min. 10 cm) i zaniżeń nawierzchni w tym na krawędziach  (mieszanka sortowana 0-31.5mm) ","m3",10.13,"m2",10.13,null,10.125]
[null,null,"450*4.5*0.05*0.1",null,null,null,0,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[4,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy                                                                 450*0,5*2","m2",450,"m2",450]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9"]
[5,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm          ","m2",2025,"m2",2025,null,2025]
[null,null,"450*4.5"]
[6,"D-05.03.05a","Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm                                                                                                ","m2",2025,"m2",2025]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV 28813810-5"]
[7,"SST","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 75cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem",null,null,null,0]
[null,"D-06.03.01","450x2x0,75x0,10","m3",67.5,"m3",67.5,null,67.5]

{"sheet":"oferti","index":1,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[8,2,8,6],[12,2,12,6],[15,2,15,6],[18,2,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Przebudowa odcinka  drogi gminnej Czarna - Kościuszków"]
["odcinek długości 450 mb szer. jezdni 4.5 m "]
["branża drogowa CPV 45233000-9"]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy, "]
[null,null,"pomiary wysokościowe","km",0.45]
[2,"wycena indywid.","Odsłoniecie i oczyszczenie krawędzi jezdni na całej długosci odcinka","m",900]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[3,"wycena inywid.","Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - uzupełnienie lokalnych ubytków (po wczesniejszym ich oczyszczeniu na głębokość min. 10 cm) i zaniżeń nawierzchni w tym na krawędziach  (mieszanka sortowana 0-31.5mm) ","m3",10.13]
[4,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy                                                                 ","m2",450]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[5,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm          ","m2",2025]
[6,"D-05.03.05a","Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm                                                                                                ","m2",2025]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV 28813810-5"]
[7,"D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 50cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem","m3",67.5]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]