{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":65,"n_cols":10,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Budowa  drogi gminnej w m. CZARNA (Łęg)"]
["  od km 0+000 do km 0+996,58"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej","km",1,"km",0.7]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",33,"szt.",33]
[null,null,"olchy i wierzby",null,null,null,0]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",2,"szt.",2]
[null,null,"olcha ",null,null,null,0]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 66-85 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",1,"szt",1]
[null,null,"olcha ",null,null,null,0]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne  karczowanie pni o średnicy 70-110cm wraz wywiezieniem karpiny na odległość do 3 km","szt.",27,"szt.",27]
[7,"wycena własna","Rozbiórka przepustów z rur stalowych o średenicy 40 - 50 cm wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji","m",20,"m",20]
[null,null,"4*5",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[8,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta  wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",271.2,"m3",271.2]
[9,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km ",null,null,null,0,null,65.09999999999997]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych ","m3",592.3,"m3",592.3]
[10,"D-02.03.01","Formowanie nasypów z gruntu  G-1 wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp","m3",142.5,"m3",142.5]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych ",null,null,null,0]
[null,null,"ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45230000-8",null,null,null,0]
[11,"D-03.03.03a","Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur HDPE o śr. 60cm na ławie tłuczniowej - przepust jednootworowy","m",32,"m",32]
[null,null,"4 szt. x 8m",null,null,null,0]
[12,"D-03.03.03a","Obudowa wylotu przepustu jednootworowego śr. 60 cm na skarpie -głowica prefabrykowana żelbetowa ","szt.",8,"szt.",8]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[13,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV (równiarką i walcem)","m2",5098.04,"m2",5098.04]
[null,null,"jezdnia gł. : 996,58*5,1+2*(6*6-3,14*6*6/4)",{"$nulls":5},5098.038]
[14,"D-02.03.10","Ułożenie geotkniny z włókien polipropylenowych  tkanych o gramaturze min. 120 g/m2","m2",4998.38,"m2",4998.38,null,4998.38]
[null,null,"996,58*5,0+2*(6*6-3,14*6*6/4)",null,null,null,0]
[15,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni","m2",4898.72,"m2",4898.72,null,4898.722]
[null,null,"996,58*4,9+2*(6*6-3,14*6*6/4)",null,null,null,0]
[16,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm","m2",4799.06,"m2",4799.06]
[null,null,"jezdnia gł. : 996,58*4,8+2*(6*6-3,14*6*6/4)",null,null,null,0,null,4799.063999999999]
[17,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm","m2",4699.41,"m2",4699.41,null,4699.406]
[null,null,"996,58*4,7+2*(6*6-3,14*6*6/4)"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[18,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",4599.75,"m2",4599.75]
[null,null,"jezdnia gł. : 996,58*4,6+2*(6*6-3,14*6*6/4)",{"$nulls":5},4599.748]
[19,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",4500.09,"m2",4500.09]
[null,null,"jezdnia gł. : 996,58*4,5+2*(6*6-3,14*6*6/4)",{"$nulls":5},4500.09]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",5,"szt.",5]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu B \"średnich\" 900mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1,"szt.",1]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[22,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych tablic typu T z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2,"szt.",2]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[23,"D-07.02.01","Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych 1,5 cala długości 3,5m","szt.",8,"szt.",8]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9"]
[24,"wycena własna","Regulacja wysokościowa betonem urządzeń uzbrojenia podziemnego","szt.",36,"szt.",36]
[null,null,"obudowy zaworów kanalizacyjnych ciśnieniowych -",null,null,null,0]
[25,"D-06.02.01","Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm na ławie z pospółki","m",162,"m",162,null,162]
[null,null,"27szt.*6m",null,null,null,0]
[26,"D-06.02.01","Obudowa wylotu przepustu zjazdowego - montaż głowic prefabrykowanych żelbetowych prostych dla rur o śr. 40 cm","szt.",54,"m",54,null,null,756.5]
[null,null,"27*2"]
[27,"wycena własna","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",2704.4,"m2",2704.4,null,2704.4]
[null,null,"996*2*0,75+756,5*(0,6+0,4+0,6)"]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[36,2,36,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Budowa  drogi gminnej w m. CZARNA (Łęg)"]
["  od km 0+000 do km 0+996,58"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny ",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,"SST",null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej","km",1]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",33]
[null,null,"drzewa liściaste"]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",2]
[null,null,"drzewa liściaste"]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 66-85 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",1]
[null,null,"drzewa liściaste"]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne  karczowanie pni o średnicy 70-110cm wraz wywiezieniem karpiny na odległość do 3 km","szt.",27]
[7,"wycena własna","Rozbiórka przepustów z rur stalowych o średenicy 40 - 50 cm wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji","m",20]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[8,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",271.2]
[9,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km ","m3",592.3]
[10,"D-02.03.01","Formowanie nasypów z gruntu  G-1 wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp","m3",142.5]
[null,null,"ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45230000-8",null,null,null,0]
[11,"D-03.03.03a","Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur HDPE o śr. 60cm na ławie tłuczniowej - przepust jednootworowy","m",32]
[12,"D-03.03.03a","Obudowa wylotu przepustu jednootworowego śr. 60 cm na skarpie -głowica prefabrykowana żelbetowa ","szt.",8]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[13,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV (równiarką i walcem)","m2",5098.04]
[14,"D-02.03.10","Ułożenie geotkaniny z włókien polipropylenowych  o gramaturze min. 120 g/m2","m2",4998.38]
[15,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni","m2",4898.72]
[16,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm","m2",4799.06]
[17,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm","m2",4699.41]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[18,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",4599.75]
[19,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",4500.09]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",5]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu B \"średnich\" 900mm z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1]
[22,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych tablic typu T z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2]
[23,"D-07.02.01","Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych 1,5 cala długości 3,5m","szt.",8]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[24,"wycena własna","Regulacja wysokościowa betonem urządzeń uzbrojenia podziemnego","szt.",36]
[null,null,"obudowy zaworów kanalizacyjnych ciśnieniowych -"]
[25,"D-06.02.01","Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm na ławie z pospółki","m",162]
[26,"D-06.02.01","Obudowa wylotu przepustu zjazdowego - montaż głowic prefabrykowanych żelbetowych prostych dla rur o śr. 40 cm","szt.",54]
[27,"wycena własna","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",2704.4]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]