{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Budowa  drogi gminnej w m. POŚWIĘTNE"]
["  od km 0+000 do km 0+919,20"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej","km",1,"km",0.7]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",10,"szt.",10]
[null,null,"grusza - 3 szt., brzoza - 5 szt., sosna - 2 szt.",null,null,null,0]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",20,"szt.",20]
[null,null," brzoza - 20 szt.",null,null,null,0]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 66-85 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",8,"szt",8]
[null,null,"brzoza - 8 szt.",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[6,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta  wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",268.67,"m3",268.67]
[7,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km ",null,null,null,0,null,65.09999999999997]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych ","m3",581.02,"m3",581.02]
[8,"D-02.03.01","Formowanie nasypów z gruntu  G-1 wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp","m3",165.07,"m3",165.07]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych ",null,null,null,0]
[null,null,"ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45230000-8",null,null,null,0]
[9,"D-03.03.03a","Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur HDPE o śr. 40cm na ławie tłuczniowej - przepust jednootworowy","m",10,"m",10]
[null,null,"1 szt. x 10m",null,null,null,0]
[10,"D-03.03.03a","Obudowa wylotu przepustu jednootworowego śr. 40 cm na skarpie -głowica prefabrykowana żelbetowa ","szt.",2,"szt.",2]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[11,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV (równiarką i walcem)","m2",4714.15,"m2",4714.15]
[null,null,"jezdnia gł. : 919,2*5,1+2*(5*5-3,14*5*5/4)+2*(6*6-3,14*6*6/4)",{"$nulls":5},4714.15]
[12,"D-02.03.10","Ułożenie geotkniny z włókien polipropylenowych  tkanych o gramaturze min. 120 g/m2","m2",4622.23,"m2",4622.23,null,4622.23]
[null,null,"919,2*5,0+2*(5*5-3,14*5*5/4)+2*(6*6-3,14*6*6/4)",null,null,null,0]
[13,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 20cm","m2",4530.31,"m2",4530.31]
[null,null,"jezdnia gł. : 919,2*4,9+2*(5*5-3,14*5*5/4)+2*(6*6-3,14*6*6/4)",null,null,null,0,null,4530.31]
[14,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 15cm","m2",4364.47,"m2",4364.47,null,4346.47]
[null,null,"919,2*4,7+2*(5*5-3,14*5*5/4)+2*(6*6-3,14*6*6/4)"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[15,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",4254.55,"m2",4254.55]
[null,null,"jezdnia gł. : 919,2*4,6+2*(5*5-3,14*5*5/4)+2*(6*6-3,14*6*6/4)",{"$nulls":5},4254.549999999999]
[16,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",4162.63,"m2",4162.63]
[null,null,"jezdnia gł. : 919,2*4,5+2*(5*5-3,14*5*5/4)+2*(6*6-3,14*6*6/4)",{"$nulls":5},4162.63]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[17,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6,"szt.",6]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[18,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu B-20 \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1,"szt.",1]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[19,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych tablic typu T z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",3,"szt.",3]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu E17a/18a dwustronnych  z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2,"szt.",2]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typuD-42 i 43 z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2,"szt.",2]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[22,"D-07.02.01","Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych 1,5 cala długości 3,5m","szt.",15,"szt.",15]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9"]
[23,"wycena własna","Regulacja wysokościowa betonem urządzeń uzbrojenia podziemnego","szt.",6,"szt.",6]
[null,null,"studnie kanalizacyjne - 13 szt.",null,null,null,0]
[24,"wycena własna","Podczyszczenie (odmulenie) rowów przyprzepuście na drodze powiatowej ne dl. 10 m z każdej strony","m",20,"m",20]
[25,"wycena własna","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",1840,"m2",1840,null,1840]
[null,null,"920*2*1"]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":53,"n_cols":7,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[33,2,33,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Budowa  drogi gminnej w m. POŚWIĘTNE"]
["  od km 0+000 do km 0+919,20"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny ",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,"SST",null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej","km",1]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",10]
[null,null,"grusza - 3 szt., brzoza - 5 szt., sosna - 2 szt."]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",20]
[null,null," brzoza - 20 szt."]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 66-85 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km"," ",8]
[null,null,"brzoza - 8 szt."]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[6,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",268.67]
[7,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km ","m3",581.02]
[8,"D-02.03.01","Formowanie nasypów z gruntu  G-1 wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp","m3",165.07]
[null,null,"ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45230000-8",null,null,null,0]
[9,"D-03.03.03a","Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur HDPE o śr. 40cm na ławie tłuczniowej - przepust jednootworowy","m",10]
[10,"D-03.03.03a","Obudowa wylotu przepustu jednootworowego śr. 40 cm na skarpie -głowica prefabrykowana żelbetowa ","szt.",4]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[11,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV (równiarką i walcem)","m2",4714.15]
[12,"D-02.03.10","Ułożenie geotkaniny z włókien polipropylenowych  o gramaturze min. 120 g/m2","m2",4622.23]
[13,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 20cm","m2",4530.31]
[14,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 15cm","m2",4364.47]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[15,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",4254.55]
[16,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",4162.63]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[17,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6]
[18,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu B-20 \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1]
[19,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych tablic typu T z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",3]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu E17a/18a dwustronnych  z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typuD-42 i 43 z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2]
[22,"D-07.02.01","Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych 1,5 cala długości 3,5m","szt.",15]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[23,"wycena własna","Regulacja wysokościowa betonem urządzeń uzbrojenia podziemnego","szt.",13]
[null,null,"studnie kanalizacyjne - 13szt."]
[24,"wycena własna","Podczyszczenie (odmulenie) rowów przyprzepuście na drodze powiatowej ne dl. 10 m z każdej strony","m",20]
[25,"wycena własna","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",1840]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]